목재포장재 검역을 시행하는 국가들의 소독방법 및 증명방법

(07.3.6. 현재)

대 륙	국 가	<소독방법> 1가지 선택		<증명방법> 1가지 선택			기타
		열처리	MB훈증	소독처리마크	식물위생증명서	소독증명서
아시아	중 국	○	○	○
〃	인 도	○	○	○	○
〃	일 본 (2007.4.시행)	○	○	○
〃	필리핀	○	○	○
〃	요르단	○	○	○
〃	레바논	○	○	○
〃	한 국	○	○	○
〃	오 만	○	○	○
오세아니아	호 주	○	○	○	○	○	수피제거
〃	뉴질랜드	○	○	○	○	○	수피제거
유럽	유럽연합※	○	○	○			수피제거 (09.1.1부터)
〃	러시아				○
〃	노르웨이				○		수피제거 충공없음 함수율20%이하
〃	스위스	○	○	○			수피제거 (06.3.1부터)
〃	터 키	○	○	○			수피제거
북중미	미 국	○	○	○			수피없음
〃	캐나다	○	○	○			수피없음 충공없음
〃	멕시코	○	○	○			수피제거 충공없음
〃	코스타리카	○	○	○
〃	과테말라	○	○	○
〃	니카라구아	○	○	○
〃	도미니카	○	○	○
〃	파나마	○	○	○
〃	혼두라스	○	○	○

대 륙	국 가	<소독방법> 1가지 선택		<증명방법> 1가지 선택			기타
		열처리	MB훈증	소독처리마크	식물위생증명서	소독증명서
남미	브라질	○	○	○			수피제거 충공없음
〃	콜롬비아	○	○	○
〃	칠 레	○	○	○			수피제거
〃	엘살바도르	○	○	○
〃	아르헨티나	○	○	○
〃	페 루	○	○	○
〃	베네주엘라	○	○	○
〃	볼리비아	○	○	○
〃	파라구아이	○	○	○
〃	에콰도르	○	○	○
아프리카	남아프리카공화국	○	○	○
〃	나이지리아	○	○	○	○
〃	이집트	○	○	○
〃	세이쉘	○	○	○
계	63개국(일본제외)

※ EU연합 27개국 : 그리스, 네덜란드, 독일, 덴마크, 라트비아, 루마니아, 룩셈부르크, 리투아니아, 몰타, 불가리아, 벨기에, 사이프러스, 스웨덴, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 오스트리아, 아일랜드, 영국, 에스토니아, 이탈리아, 체코, 포르투칼, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리

□ 특이사항

○ 노르웨이 : 침엽수 목재포장재만 검역대상

○ 24시간 MB 훈증 요구 나라

- 호주, 뉴질랜드, 콜롬비아, 코스타리카, 캐나다, 한국, 중국(일부 목재포장재만 24시간 훈증 요구)

○ 국제기준(ISPM No. 15)

- (1) 또는 (2)의 방법 중 한가지 방법으로 처리한 후 소독처리마크 표지

(1) 열처리 : 목재 중심부가 56℃이상 최소 30분간 유지

(2) MB 훈증 :

온도	투약량 (g/㎥)	경과시간별 최저농도(g/㎥)
		2시간 후	4시간 후	12시간 후	24시간 후
21℃ 이상	48	36	31	28	24
16℃ 이상	56	42	36	32	28
10℃ 이상	64	48	42	36	32

「최저농도는 10℃ 미만이 되어서는 안되고, 최저 훈증시간 24시간이어야 한다. 농도측정은 최저 2, 4, 24 시간 후에 실시되어야 한다.」(2006년 4월 개정)

- 소독처리마크

	XX-000 YY	- symbol(로고) - XX: ISO의 2자리 국가코드 - 000: 목재포장재 생산자에 대해 국가식물보호기관이 부여한 고유번호 - YY: 승인된 조치에 대한 IPPC 약어(예; HT, MB)