대만수입 목재포장재 검역요건(안)

1. 동 요건에서 사용될 때, “목재포장재(WPM)”는 상품을 적재, 포장, 지지, 올려놓거나 고정하는 데 사용되는 파렛트, 던니지, 크레이팅, packing blocks, 드럼, 상자, load borads, 파렛트 collars와 skids와 같은 WPM을 포함한다. 다음의 WPM은 동 요건에 의해 규제되지 않는다.

1.1 두께가 6mm 미만인 것

1.2 열과 압력에 의해 접착된 것

1.3 페인트나 스테인으로 처리된 것

1.4 타르 또는 다른 보존제로 처리된 것

1.5 와인이 든 통

2. WPM은 ISPM 15에 따라 수출국 식물검역기관의 감독하에 처리되어야 한다.

2.1 MB 훈증 : MB 최소기준은 다음과 같다. 최소 온도가 10℃ 미만이면 안되며 최소 노출시간은 24시간이다.

온도	약량 비율	최소농도(g/㎥)
		2hrs	4hrs	12hrs	24hrs
21℃ 이상	48	36	31	28	24
16℃ 이상	56	42	36	32	28
10℃ 이상	64	48	42	36	32

2.2 열처리(HT) : WPM은 중심부의 최소온도 56℃에서 최소 30분간 처리되야 한다.

3. 승인된 방법으로 처리된 WPM은 ISPM 15에 따라 표시되어야 하며 마크는 아래와 같다.

마크는 최소한 다음사항을 포함하여야 한다.

○ IPPC 심볼

○ XX : ISP 2자리 국가번호

○ 000 : NPPO가 WPM 생산자에게 부여하는 고유번호, NPPO는 적합한 목재의 사용 및 적절히 표시를 확인해야 한다.

○ YY : 승인된 처리방법(MB : 메틸브로마이드 훈증, HT : 열처리)

4. 요구되는 표시가 없는 WPM은 반송되거나 상기 언급된 MB훈증 또는 열처리되어야 한다. 식물검역기관은 다음 상황에 WPM와 화물을 반송하도록 요구할 것이다.

4.1 WPM이 너무 크거나 어떤 이유로 처리시설에서 소독될 수 없을 경우

4.2 WPM과 화물이 분리될 수 없고, 수입자가 화물을 WPM과 함께 처리하는 데 동의하지 않을 경우