◉ 국립식물검역원고시  제2009-○○호

○ 제정 2009. 3.  . 국립식물검역원 고시 제2009-00호

식물방역법 제4조, 제12조제1항․제2항․제6항, 제16조, 제18조 제28조, 제29조,  제40조, 제41조, 동법시행령 제7조, 동법시행규칙 제19조제6항, 제43조, 제44조, 제45조, 제46조, 제47조 및 농약관리법 제3조의2, 동법시행규칙 제6조의2조의 규정에 의한 수출입화물의 목재포장재검역요령(국립식물검역원고시 제2009-ㅇㅇ호, 2009. 3. 21.)을 다음과 같이 제정 고시합니다.

2009년 03월 22일

국립식물검역원장

수출입화물 목재포장재 검역요령

제1장 총칙

제1조(목적) 이 요령은 수출입화물목재포장재 검역과 관련하여 식물방역법 및 농약관리법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부 사항을 정하여 목재포장재 검역업무를 효율적으로 수행함을 그 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “목재포장재”라 함은 목재파렛트·나무상자·받침목·목재충진재․짐깔개․목재용기 등 화물을 지지·보호 또는 운반하는데 이용되는 목재 또는 목재산물을 말한다. 다만, 가공된 목재는 제외한다.

2. “가공된 목재”란 접착제, 열, 압력을 이용하거나 또는 이러한 방법을 혼합하여 제조된 합판·파티클보드·배향성스트랜드보드·베니어 등과 같이 병해충이 제거 또는 사멸된 상태로 전부 목재로 구성되어 있는 산물과 식물방역법시행규칙 제2조의 검사제외가공품을 말한다.

3. “국제기준”이라 함은 FAO/IPPC 사무국에서 정한 식물위생조치를 위한 국제기준(ISPM) No. 15「국제교역에서 사용되는 목재포장재 규제지침」을 말한다.

4. “열처리(Heat Treatment)”라 함은 목재포장재를 목재중심부 온도를 56℃이상에서 30분 이상 유지하여 병해충을 사멸시키는 것을 말한다.

5. “MB훈증”이라 함은 목재포장재를 메칠브로마이드(Methyl Bromide)로 처리하여 병해충을 사멸시키는 것을 말한다.

6. “소독”이란 열처리 또는 MB훈증 기타 이와 동등한 소독효과가 있는 방법으로 국립식물검역원장(이하 ‘원장’이라 한다)이 인정한 것을 말한다.

7. “수출입목재열처리업자”(이하 ‘열처리업자’라 한다)란 식물방역법 제40조에 따라 원장으로부터 “수출입목재열처리업”(이하 ‘열처리업’이라 한다) 등록증을 교부받은 자를 말한다.

8. “수출입식물방제업자”(이하 ‘방제업자’라 한다)란 농약관리법 제3조의2 및 동법시행규칙 제5조에 따라 원장으로부터 수출입식물방제업(이하 ‘방제업’이라 한다) 신고증을 교부받은 자를 말한다.

9. “소독처리업자”라 함은 “열처리업자” 또는 “방제업자”를 말한다.

10. “열처리업체”란 열처리업자가, “방제업체”란 방제업자가 직접 운영․관리하는 회사를 말한다.

11. “소독작업결과서”라 함은 “열처리소독작업결과서” 또는 “훈증소독작업결과서”를 말한다.

12. “소독처리마크”란 국립식물검역원(이하 ‘검역원’이라 한다)에 등록(신고)된 소독처리업자가 목재포장재의 소독처리를 하였음을 증명하기 위해 표지하는 [별표3] 마크를 말하거나 국제적으로 인정된 IPPC의 공식 스탬프 또는 소인을 말한다.

13. “수선(Repair)“이란 기존에 사용하였던 목재포장재의 구성요소를 하나 또는 그 이상 제거하고 새로운 목재포장재 구성요소로 교체하는 것을 말한다.

※ “수선(Repair)”이란 당해 목재포장재의 구성요소가 부분 또는 하나 이상으로부터 전체의 1/3 미만 제거되거나 교체된 것을 말한다.

14. “재제조(Remanufacture)”란 기존에 사용하였던 목재포장재를 전체적으로 분리하고 그 구성요소를 다른 목재포장재 제조 시 원형 그 상태 또는 재 절단한 후 사용하는 것을 말한다.

※ “재제조(Remanufacture)”란 당해 목재포장재의 구성요소가 1/3 이상 제거되거나 교체된 것을 말한다.

15. “재활용(Recycle)”이란 기존에 사용하였던 목재포장재를 부분적 또는 전체적으로 분리하고 그 구성요소를 새로운 목재포장재 제작 시 새로운 공정없이 사용하는 것을 말한다.

16. “재사용(Resue)“이란 목재포장재의 어떠한 구성요소도 교체하거나 변형되지 아니하고 원형 그대로 사용되는 것을 말한다.

※ “재사용(Reuse)”이란 국제기준 또는 [별표2] 소독처리기준에 따라 소독처리된 후 소독처리마크가 표지되어 있는 목재포장재를 수리 또는 재제조하지 않고 다시 사용되는 것을 말한다.

17. “수피제거(Debarking)”란 공정된 박피과정을 거쳐 목재으로부터 수피를 제거하는 것을 말한다.(반드시 목재의 수피를 모두 제거한다는 의미는 아님)

제2장 수출화물 목재포장재 검역

제3조(목재포장재 수출) ①목재포장재 검역을 시행하는 국가로 수출되는 화물에 포장재를 사용하고자 하는 자는 소독처리업자에게 의뢰하여 [별표2] 소독처리기준에 따라 열처리 또는 메칠브로마이드(MB) 훈증으로 소독처리하고 각각의 목재포장재에 [별표3]의 소독처리마크를 표지하여야 한다. 다만, 수입국에서 [별표2] 및 [별표3]의 규정 외에 별도 또는 추가적인 요구사항이 있는 경우에는 그 요구를 따르거나 식물방역관의 검사를 받아 수출식물검역증명서를 발급받아 수출할 수 있다.

②제1항에도 불구하고 이미 [별표 3]의 소독처리마크가 표지되어 있고 병해충에 재검염되어 있지 아니한 목재포장재는 재사용이 가능하지만 재활용, 재제작 또는 수선된 목재포장재는 다시 소독 후 재표지하여야 하며 목재포장재를 구성하고 있는 모든 구성요소가 소독처리 되어 있어야 한다.

제4조(수출목재포장재 검사신청 및 검역증명서 발급) ①수출 화물의 목재포장재에 대한 수출식물검역증명서를 발급 받고자 하는 자는 식물방역법 시행규칙 제35조 제2항에 따라 동 규칙 별지 제5호서식의 수출식물검사신청서를 국립식물검역원 지원장 또는 사무소장(이하 ”지원장 또는 사무소장“이라 한다)에게 제출하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 수출식물검사신청서에는 소독처리업자가 발행한 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식의 소독작업결과서와 별지 3서식의 원자재소요량확인서(각재 등 반제품에 한한다)가 첨부되어야 한다.

③식물방역관은 제1항에 의한 수출검사 신청이 있는 경우에는 현장검사, 실험실검사 및 소독처리이행결과 확인 등을 생략하고 소독작업결과서의 적정여부  확인으로 소독처리사항이 부기된 수출식물검역증명서를 발급할 수 있다. 다만, 필요하다고 판단되는 경우에는 현장 및 실험실검사를 할 수 있다.

제3장 열처리업의 등록, 시설 등 검사

제5조(열처리업의 등록기준에 대한 검사 및 등록) ① 식물방역법 제40조, 동법시행규칙 제43조 및 제45조에 따라 열처리업 등록신청이 있는 경우 지원장 또는 사무소장은 열처리업체의 시설, 장비 등이 동법시행규칙 제44조의 기준에 적합한지를 별지 제7호 서식의 열처리업등록기준조사표에 따라 조사하고 그 결과를 별지 제8호서식으로 원장에게 보고하여야 한다.

② 원장은 지원장 또는 사무소장이 보고한 조사결과서를 검토하여 식물방역법시행규칙 제44조 [별표9]에 적합한 경우에는 동법시행규칙 별지 제36호 서식의 열처리업등록증을 발급하고 그 사실을 동법 시행규칙  별지 제37호 서식의 등록대장에 기록․관리한다. 다만, 정보통신망으로 관리하는 경우에는 생략할 수 있다.

③ 재발급 신청을 받은 지원장 또는 사무소장은 등록기준에 변동이 있는 경우에는 별지 제7호서식 열처리업등록기준조사표에 따라 조사하고, 그 결과를 별지 제10호 서식으로 원장에게 보고하며, 원장은 식물방역법시행규칙 별지 제36호서식으로 재발급하거나 그 결과를 통지하여야 한다.

제6조(열처리업 등록증 재발급 및 등록기준 변동통지)

① 식물방역법시행규칙 제45조에서 규정한 열처리업 등록증 재발급 신청사유가 발생한 열처리업자는 사유 발생일로부터 30일 이내에 시설 소재지 관할 지원장 또는 사무소장에게 식물방역법시행규칙 별지 제38호서식으로 재발급신청하여야 한다.

② 열처리업자는 등록증 재발급 신청 시 인력, 시설, 장비 등의 변경이 있는 경우에는 별지 제9호서식의 ‘열처리업등록기준변동통지서’를 첨부하여야 한다. 다만, 소독처리마크 변동 등록은 제7조에 따른다.

제7조(소독처리마크 사용등록 등) ① 식물방역법 시행규칙 제46조 제3항의 규정에 따라 소독처리마크를 사용하고자 하는 열처리업자는 등록증을 교부받은 후 소독처리마크를 신규 또는 추가 제작, 별지 제11호서식으로 “소독처리마크사용등록신청서”를 작성하여 시설 소재지를 관할하는 지원장 또는 사무소장에게 제출하여야 한다. 다만, 등록되어 있는 소독처리마크가 마모 등으로 더 이상 사용할 수 없는 경우에 동일한 일련번호와 형태의 소독처리마크를 다시 제작 하고자 하는 경우에는 별지 제12호 서식으로 “소독처리마크사용등록변동신청서”를 작성하여 제출한다.

② “소독처리마크사용등록신청서” 또는 “소독처리마크사용등록변동신청서”를 제출받은 지원장 또는 사무소장은 [별표 3]의 기준에 적합한 경우에는 [별표 4]의 주의사항을 첨부하여 별지 제13호서식의 “소독처리마크사용등록증”을 발급하고 별지 제14호서식의 “소독처리마크사용발급대장”에 기록․관리한다.

③ 소독처리마크사용등록증을 발급한 당해 지원장 또는 사무소장은 지체 없이 본원장, 다른 지원장 또는 사무소장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

④ 마모 등으로 사용을 하지 아니한 소독처리마크는 식물방역관에게 반납하여야 한다.

제8조(열처리업체의 관리) ① 지원장 또는 사무소장은 관할 지역에 소재하는 열처리업체의 인력, 시설, 장비 등이 식물방역법 시행규칙 제44조의 기준에 적합한지와 소독처리기준을 준수하는지를 반기 1회 이상 정기 검사를 실시하여야 한다. 다만, 각호의 어느 하나의 경우에는 수시로 검사할 수 있다.

1. 수입국가로부터 부적합 통보를 받은 업체

2. 열처리한 목재포장재 검사결과, 병해충이 검출된 업체

3. 허위, 부실소독 등으로 최근 1년 이내 행정처분을 받은 업체

② 제1항의 검사결과 인력, 시설, 장비 등이 식물방역법 시행규칙 제44조의 기준에 적합하지 아니한 열처리업체에 대하여는 식물방역법 제41조 제1항의 규정에 따라 보완 및 시정 명령을 하여야 한다.

③ 지원장 또는 사무소장은 제1항의 검사결과를 반기 익월 10일까지 별지 제15호서식으로 원장에게 보고하거나 정보통신망에 등록하여야 한다.

④ 식물방역법 제41조 제2항의 규정에 따라 행정처분을 받은 열처리업체는 별지 제16호서식의 행정처분관리대장에 기록 관리한다. 다만, 정보통신망으로 관리하는 경우에는 생략할 수 있다.

제4장 소독처리업자 등 준수사항

제9조(소독처리업자의 마크표시 준수 등) ① 소독처리업자는 [별표2] 목재포장재소독처리기준, [별표3] 소독처리마크 및 마크표지방법, [별표4] 목재포장재 열처리 시 주의사항과 농약관리법 관계규정에 따라 소독처리를 하여야 한다.

② 소독처리업자 등은 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 소독처리업자는 목재포장재에 대하여 소독처리 후 지체 없이 구성하고 있는  각각의 목재에 소독처리마크를 표지하여야 한다. 다만, 다음의 경우에는 예외로 할 수 있다.

가. 각재, 판재 등 반제품의 구매자 또는 소독 의뢰자가 별지 제17호서식의 “목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표지요청서”를 열처리업자에게 제출하고 열처리업자는 관련 규정에 따라 포장재 제작 및 관리를 성실히 이행한다고 판단하는 경우

나. 목재포장재가 부착된 수출 화물을 컨테이너에 적재한 상태에서 훈증소독 하고자 방제업자가 별지 제18호서식의 “소독처리마크사전표지승인요청서”를 관할 지원장 또는 사무소장에게 제출하여, 별지 제19호서식의 “컨테이너훈증 전 소독처리마크표지승인서”를 발급받은 경우

2. 소독처리업자는 다음 서류를 1년 이상 보관하여야 한다.

가. 열처리(훈증)소독작업결과서(목재중심부에 대한 온도자동기록표 포함)

나. 목재포장재열처리(MB훈증)작업일지

다. 목재포장재 소독처리 관리대장

라. 목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표지요청서(사후 표지에 한함)

3. 소독 처리된 목재포장재는 병해충에 재감염되지 않도록 소독 처리되지 아니한 목재류와 구분․격리, 피복 관리하여야 하며, 병해충이 검출되어서는 아니 된다.

4. 소독 처리된 목재포장재가 병해충에 재감염되었거나 수입국이 요구하는 소독 처리 유효기간이 경과된 경우(선적 전 증명서 발급시점 등)에는 재소독을 하여야 한다.

5. 식물방역관이 소독이행 결과 등을 확인할 수 있도록 포장재종류, 소독일자, 의뢰업체 등이 포함된 소독계획을 소독실시 전까지 관할 지원장 또는 사무소장에게 통보하거나 정보통신망에 입력하여야 한다.

6. 영업정지 중인 소독처리업자는 영업정지 기간동안 관할 지원장 또는 사무소장에게 소독처리마크를 반납하여야 하며, 지원장 또는 사무소장은 영업정지 종료일까지 관리하여야 한다.

7. 불법 또는 허위로 소독처리마크가 표지된 목재포장재는 마크표시를 제거 하거나 폐기하여야 하며, 재사용하고자 하는 경우에는 소독처리를 하고 소독처리마크를 표지하여야 한다.

8. 열처리업자는 목재중심부 온도 측정용 센서를 포함한 온도계에 대하여 1년 주기로 교정을 받아야 하며, 교정오차 범위는 ±0.5℃ 이하인 것이어야 한다.

제10조(열처리업 등록 자진취소 등) ①열처리업 등록을 자진 취하 또는 취소된 소독처리업자는 수출입목재열처리업등록증과 소독처리마크사용등록증 및 소독처리마크를 시설 소재지 관할 지원장 또는 사무소장에게 반납하여야 하다.

② 관할 지원장 또는 사무소장은 열처리업등록증을 원장에게 송부하고, 소독처리마크사용등록증 및 소독처리마크는 폐기 처리한다.

제11조(소독실적 제출) 소독처리업자는 목재포장재에 대한 소독처리실적을 매 반기 익월 10일까지 별지 제20호 서식으로 시설 소재지 관할 지원장 또는 사무소장에게 제출하여야 한다. 다만, 정보통신망에 입력하는 경우에는 생략할 수 있다.

제5장 열처리소독 기술교육

제12조(교육대상) 식물방역법 시행규칙 제44조 [별표 9]의 열처리소독기술자(이하 ‘소독기술자’라고 한다)로 종사하거나 종사하고자 하는 자는 원장 또는 원장이 지정하는 기관 또는 단체에서 주관하는 소정의 열처리소독기술교육을 이수하여야 한다.

제13조(교육의 구분) 소독기술자로 종사하고자 하는 자는 신규교육을, 신규교육을 받은 자는 3년마다 보수교육을 받아야 한다. 다만 수료증의 유효기간 만료일로부터 180일이 경과된 자는 신규교육을 다시 받아야 한다.

제14조(교육기간 등) ① 교육주관 기관은 매년 교육시기, 장소, 기간 등이 포함된 열처리소독 기술교육 계획을 수립하고 이를 교육실시 30일전에 공고하여야 한다.

② 열처리소독 기술 교육은 신규교육은 2일 이상, 보수교육은 1일 이상 실시하되 시기는 교육주관자가 교육수요, 업무형편 등을 고려하여 정할 수 있다.

③ 교육주관 기관은 교육실시 결과를 별지 제21호서식으로 교육완료 후 지체 없이 원장에게 통보하여야 한다.

제15조(교육내용) 식물방역법 등 관련 규정, 열처리 시설 및 장비 운영 요령, 해충학, 포장재관리, 산림보호, 목재가공, 목재해부, 목재포장재 국제기준, 현장실습 등으로 한다.

제16조(수강신청) 열처리소독 기술교육을 받고자 하는 자 또는 열처리 업자는 별지 제22호서식의 수강신청서를 작성하여 교육시작 5일전까지 교육주관 기관에 제출하여야 한다.

제17조(교육평가) ① 교육주관자는 교육이수자에 대한 개인별 평가를 실시하여야 한다. 다만 보수교육 이수자에 대한 평가는 아니할 수 있다

②평가는 객관식 필기시험을 원칙으로 하되 필요시 실기시험을 병행 할 수 있다.

③평가결과는 100점 만점으로 하고 60점이상 득점을 한 경우에는 합격으로 한다.

④평가결과 불합격자는 1회에 한하여 교육을 받지 않고 다음 평가에 응시할 수 있다.

제18조(수료증 교부) ① 교육주관자는 교육평가에 합격한 자에게 별지 제23호서식에 의한 수료증을 발급하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 수료증을 교부한 때에는 별지 제24호 서식에 의한 수료증 교부대장에 기록 관리한다.

③ 보수교육 이수자에 대한 수료증 발급은 이미 발급한 수료증 이면에 유효기간을 변경기재 하는 것으로 갈음할 수 있다.

④ 수료증의 유효기간은 교육 이수일로부터 3년이며, 유효기간이 180일 경과되도록 보수교육을 받지 아니한 자는 자격이 상실되어 열처리소독기술자로 종사할 수 없다.

제19조(수료증 재교부 및 기재사항 변경) ①수료증의 교부를 받은 자가 동 증명서의 분실이나 기재사항에 변경이 있을 때에는 교육주관 기관에 별지 제25호 서식에 의한 수료증 재교부 신청을 하여야 한다.

②교육주관자는 제1항의 신청이 있는 경우 이를 검토하여 타당하다고 인정되는 경우 수료증을 재교부하여야 한다.

제20조(관계서류의 보존) 교육주관자는 다음 각 호의 서류 등을 일정기간 보존하여야 한다.

1. 수료증 교부 대장 : 영구

2. 수료증 재교부, 기재사항 변경신청서 : 3년

3. 시험 문제 : 3년

4. 답안 용지 : 3년

제6장 수입화물 목재포장재 검역요령

제21조(수입 요건)  ①수입 화물(농산물․공산품․이사화물 등 국내로 반입되는 모든 화물을 말한다)의 목재포장재는 수출국 식물보호기관이 승인하는 시설(업체)에서 [별표2]의 방법으로 소독처리 되고 각 각의 목재포장재에 이를 증명하는 [별표3]의 소독처리마크가 표지되어 있어야 한다. 다만, 가공된 목재는 소독 및 증명 대상이 아니다.

②제1항에 부합하는 소독처리를 한 목재포장재는 병해충 감염이 되지 않은 경우에 한하여 재소독 및 소독처리마크표지 없이 다시 사용할 수 있으나 재제조, 재활용 또는 수선된 경우에는 수출국에서 소독 후 다시 소독처리마크가 표지되어 있어야 한다.

③ 목재포장재에는 살아 있는 병해충이 없어야 하고, 수피는 제거되어야 한다.

제22조(수입 검사 등) 식물방역관은 보세창고 또는 컨테이너터미너 야적장 등에서 수입화물을 임의로 추출하여 부착된 목재포장재의 수입요건 적합 여부, 소독처리마크 표지 여부, 병해충 부착 여부를 [별표5] ‘목재포장재 검사방법’에 따라 검사하여야 한다.

제23조(검사처분) ①식물방역관은 수입화물 목재포장재 검사결과, 병해충 등이 검출된 경우에는 식물방역법시행규칙 제23조 별지 제12호서식으로 다음 각호에 따른 명령을 하고 그 사실을 별지 제26호서식의 수입화물목재포장재 명령서 발급대장에 기록한다.

1. 식물방역관은 목재포장재에 소독처리마크가 표지되어 있으나 금지병해충 이외의 병해충이 발견된 경우에는 화물의 소유자 또는 그 대리인에게 당해 화물 및 목재포장재에 대하여 소독을 명하여야 한다. 다만, 화물과 목재포장재의 분리가 가능한 경우에는 목재포장재만 처분할 수 있다.

2. 식물방역관은 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우 식물방역법시행규칙 제23조에 따라 화물의 소유자 또는 그 대리인에게 당해 화물 및 목재포장재에 대하여 폐기 또는 반송을 명하여야 한다. 다만, 화물과 목재포장재의 분리가 가능한 경우에는 목재포장재만 처분할 수 있다.

가. 소독처리마크 표지가 없는 경우

나. 수피가 제거되지 아니한 경우(당해 포장재에 한함)

다. 소독이 불가능한 상태이거나 소유자가 폐기․반송을 원할 경우

라. 금지병해충이 발견된 경우

②제1항의 목재포장재에 대한 세부적인 처리절차는 [별표6]“목재포장재 검사결과에 따른 처분방법”과 같다.

③ 식물방역관은 소독 또는 폐기․반송 명령된 화물의 목재포장재에 대하여 식물방역법 시행규칙 제26조에 따라 그 명령의 이행결과를 확인하여야 한다.

제24조(이동승인 등) ①명령을 받은 목재포장재를 화물과 분리하면 다음 각호 어느 하나에 해당되는 문제가 발생하는 경우 화물의 소유자 또는 그 대리인은 별지 제30호서식의 ‘요건 부적합 목재포장재 이동승인 요청서’(이하 “이동승인요청서”라 한다)를 수입지 지원장 또는 사무소장에게 제출하여 화물의 이동승인을 받아 최종 도착지에서 처분명령을 이행할 수 있다. 다만, 금지병해충이 발견된 경우에는 이동승인 요청을 할 수 없다.

1. 특수 포장 화물․정밀기계 또는 그 부품, 유리제품, 독극물 등 위험물, 기타 수입지에서 포장재를 분리하면 화물 손상 우려가 큰 경우

2. 묘목류․분재류․벌크 화물 등 포장재 분리 시 재포장이 불가능하거나 이동이 불가능한 경우

3. 그 밖에 수입지 지원장 또는 사무소장이 이동승인 요청 사유를 검토한 결과 수입지에서의 처분이 불가능 하다고 판단되는 경우

② 수입지 지원장 또는 사무소장은 이동승인 요청사유, 이동방법 등에 대하여 검토 결과 병해충 전파 우려 등의 문제가 없다고 판단되는 경우 별지 제31호 서식에 의한 요건 부적합 목재포장재 이동승인서(이하 ‘이동승인서’라 한다) 2부를 작성하여 1부는 소유자 또는 그 대리인에게 신청일로부터 2일 이내에 발급토록 하고, 1부는 다음 각호의 서류 사본을 첨부하여 도착지 지원장 또는 사무소장에게 목적지 도착 예정일까지 정보통신망, 팩스 등으로 이관하여야 한다.

1. 검사신청서(수입식물의 경우)

2. 소독․폐기․반송 명령서

3. 이동승인요청서

4. 이동승인서

③ 이동승인서를 발급한 식물방역관은 그 사실을 별지 제32호서식 요건 부적합 목재포장재 이동승인서 발급대장에 기록, 관리한다.

④ 최종 도착지 지원장 또는 사무소장은 수입지에서 이관한 요건 부적합 이동승인서를 별지 제33호서식의 접수대장에 기록하고 목재포장재의 처분이행 결과를 제23조제3항과 같이 확인한다.

⑤ 이동승인요청서 검토 결과 수입지에서 분리처분이 가능하거나 이동방법 부적절 등 문제가 있는 경우에는 사유를 명기하여 신청일로부터 2일 이내 요청자에게 이동승인 불가사유를 통보한다.

⑥ 화물의 소유자 또는 대리인이 이동 중에 최종 도착지를 변경하고자 하는 경우 도착지 지원장 또는 사무소장에게 다시 이동승인요청서를 제출하여야 한다.

제25조(소독․폐기의 방법) 식물방역관으로부터 소독 또는 폐기 명령을 받은 수입화물의 소유자 또는 그 대리인은 [별표2]의 방법으로 소독하거나 다음 각 호의 1과 같은 방법으로 폐기해야 한다.

1. 소각

2. 매몰(깊이 1m 이상으로 하며, 흰개미 또는 이와 유사한 해충에 감염된 목재는 처리 할 수 없다.)

3. 가공처리 : 원장이 인정하는 병해충이 사멸될 수 있는 조건에서 가공(가공된 목재에 준한 처리에 한한다)

제26조(소독․폐기 확인) 수입화물의 목재포장재 소독․폐기 등 처분명령 이행 결과는 식물방역관이 입회하여야 한다. 이 경우 소유자 또는 그 대리인은 다음 각호 어느 하나의 이행결과 서류를 식물방역관에게 제출하여야 한다.

1. 소독의 경우는 열처리업자 또는 방제업자가 발행한 “소독작업결과서”

2. 폐기의 경우는 폐기물관리법 제2조의 규정에 의한 폐기물 처리시설을 운영하는 업자가 발행한 별지 제34호서식의 “폐기확인서”

3. 가공처리의 경우는 식물검역원장이 인정하는 조건에서의 가공처리를 실시한 자(업체)가 발행한 별지 제35호서식의 “처리확인서”

제27조(처분명령의 이행기간) 수입화물 목재포장재에 대한 소독 또는 폐기․반송명령 이행기간은 식물방역법 시행규칙 제24조 [별표7] 같다.

제28조(처분내용 증명 및 발급) 식물방역관은 수입화물목재포장재가 소독, 폐기, 반송 또는 반출된 경우 소유자 등이 처분에 대한 증명서를 요구하는 경우 식물방역법시행규칙 제27조 별지 제13호서식 처분증명서를 발급하고 그 사실을 별지 제36호서식의 처분발급대장에 기록한다.

부      칙

①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 이 고시 시행이전에 신고한 열처리업자는 고시 시행일로부터 3개월 이내에 열처리업 등록을 하여야 한다.

③(경과조치) 이 고시 시행 이전에 신고된 소독처리마크는 6개월 이후에는 사용할 수 없다.

④(폐지고시) 식검고시 제2006-8호(2006. 8. 30.) “수출화물목재포장재검역요령과 식검고시 제2006-14호(2006. 12. 7) ”수입화물목재포장재검역요령은 이 고시 시행과 동시에 폐지된다.

[별표 1]

열처리시설의 검사방법

1. 확인 방법

지원장 또는 사무소장은 열처리업 등록 및 등록증 재교부 신청이 있는 때에는 서류 검사 및 현장 검사를 실시한다.

가. 서류 검사

(1) 제출한 구비서류가 식물방역법 시행규칙 제43조, 45조 및 44조의 규정에 적합한지와 신청서의 기재내용이 적합한지를 확인하다.

(2) 서류검사 결과 적합한 경우에는 현장 검사를 실시한다.

(3) 서류 검사결과 적합하지 않은 경우에는 신청인에게 보완한 후 신청하도록 하거나 신청서 관련 서류를 반려하여야 한다.

나. 현장 검사

(1) 구조확인

(가) 시설 규모 : 열처리 시설의 수와 각각의 크기 및 내용적 조사

(나) 지붕 또는 천장 : 지붕 또는 천장의 재료와 그 두께 조사

(다) 벽체(외벽) : 벽의 재료와 두께 조사

(마) 접합부위 : 벽, 천장, 바닥의 접합부위 구멍 등 여부 조사

(바) 바닥 : 바닥의 재료 조사

(사) 문 : 문의 수와 종류 조사

(2) 설비확인

(가) 온도계

① 목재포장재 중심부 온도측정용 온도계 설치 유무 및 목재중심부 온도 측정 가능여부 조사

② 국가교정 검사기관의 교정성적서 확인

③ 교정주기(1년) 경과 여부 확인

(나) 온도 기록장치

① 열처리하는 동안 온도 기록장치의 자동기록 여부 조사

② 기록장치 기록지의 표시방법(시간, 온도, 눈금 등)의 적절성 및 기록된 내용의 출력가능 여부 조사

(다) 송풍기(공기순환장치)

① 송풍기의 수량(2대이상) 및 위치를 조사

② 열처리시설 내 기류 순환으로 열을 균일하게 유지될 수 있는지 조사

(라) 고열발생장치

① 목재중심부 온도를 56℃이상, 30분 이상 처리가 가능한지 조사

② 직접 목재 등을 적재하여 가열시험 실시

(3) 열처리 소독효과 확인시험

열처리시설 효과시험을 하는 온도센서 부위의 두께가 150mm 이상 되는 목재포장재로 적재하고 일정시간 가열하여 온도가 가장 낮은 부위의 목재 중심부의 온도를 측정한 자동기록장치의 온도가 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되었는지 여부를 조사

2. 현장 검사 시 유의사항

가. 현장검사는 가능한 한 당해 열처리시설 관계자(설계자, 시공자 등), 열처리시설자 등을 입회시켜 검사한다.

나. 현장검사 시는 위해방지를 위하여 안전조치를 한다.

[별표 2]

목재포장재 소독처리기준

1. 수출입화물의 목재포장재에 대한 소독처리는 다음 각목 중 하나의 방법으로 처리되어야 한다.

가. 열처리(Heat Treatment)

○ 열처리는 목재 중심부를 포함한 전 측면의 온도가 최저 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되도록 처리되어야 한다.

○ 고열건조(KD), 화학적방부제 가압침지, 마이크로파처리 등의 처리방법이 열처리와 같은 소독효과를 충족시킬 있는 경우 열처리로 간주될 수 있다.

나. 메틸브로마이드 훈증(Methyl bromide(MB) Fumigation)

처리온도	약량 (g/㎥)	최저농도(g/㎥)
		2시간	4시간	12시간	24시간
21℃이상	48	36	31	28	24
16℃이상	56	42	36	32	28
10℃이상	64	48	42	36	32
※ 최저온도가 10℃미만에서는 투약을 하여서는 아니되며 훈증처리 기간은 최소 24시간이 되어야 한다. ※ 농도측정은 최소한 투약 후 2, 4, 24시간에 측정하여야 한다. ※ MB훈증 시 주의 사항 1. 훈증약제의 신속한 확산 및 균일화를 위해 송풍 팬을 사용하여야 한다. 2. 피훈증물이 훈증시설 내 용적의 80% 이상이 넘지 않도록 한다. 3. 훈증시설은 가스가 방출되지 않도록 완전 밀폐되어야 한다. 4 훈증시설 바닥은 내가스성 시트 등을 깔아 훈증제가 스며들지 않도록 한다. 5. 기화기를 사용하여 투약하여야 한다. 6. 목재포장재의 단면이 200mm를 초과하는 경우 소독처리를 하여서는 아니 되며, 목재 더미는 가능한한 20cm 두께로 각각 분리하여 가스가 적절하게 침투되도록 한다. 7. MB 투약량 결정은 가스 혼합물 등을 고려, 그에 대한 보충이 이루어져야 한다.(예, MB에 경고가스 클로로피크린 2%가 혼합되어 있는 경우 부족한 2% 추가 투약) 8. 가장 두꺼운 목재포장재 중심부 온도를 적용하여 투약량을 결정한다. 9. 목재포장재와 관련 있는 모든 상품이 훈증소독으로 손상되지 않도록 주의하여야 한다. 11. 목재포장재는 가스가 통과될 수 없는 재료로 감싸거나 덮어서는 아니 된다.

2. 제1호의 규정에 불구하고 수입국이 수입되는 화물의 목재포장재에 대한 별도의 소독처리기준을 두는 경우에는 그 규정에 따라 소독처리 하여야 한다.

3. 수입화물목재포장재는 훈증에 앞서 수피가 제거되어야 한다.(수피가 붙은 당해 포장재만 폐기 가능함)

4. 소독처리된 목재포장에서 살아 있는 병해충이 검출되지 않도록 관리되어야 한다.

[별표 3]

소독처리마크와 마크표지 방법

1. 아래의 마크는 목재포장재가 소독처리 되었음을 증명하는 표시임

	KR-201OOO (ZZ-001)

※ 수출화물 목재포장재에 사용할 소독처리마크의 크기는 전체 가로 7.5cm × 세로 3.5cm로 제작하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 크기를 조정하여 제작할 수 있음

※ 수입화물 목재포장재 소독처리마크는 국제기준이나 수출국의 소독처리마크를 따름

2. 위 마크에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

❍ symbol(로고) : IPPC에서 승인한 심볼(ISPM No 15, 부속서2)

- 다른 구성요소의 왼편에 표시되어야 한다.

❍ KR(국가코드) : ISO의 2자리 국가코드(Korea ⇒ KR)

- 국가코드는 연결부호로 생산자 코드와 구분되어야 한다.

❍ 202(1)OOO(생산자코드) : 적절한 목재사용 및 표식에 대한 책임이 있는 소독처리 업체에 국립식물검역원이 부여한 고유번호(등록번호)

※ 생산자 코드 앞의 “20”은 마크사용증을 발급한 식물검역원 기관번호(중부지원)이고, “2”는 열처리업체 코드이며 “1”의 숫자는 방제업체코드 번호를 부여하면 됨

※ 각 관할 기관별 코드번호

인천공항지원(10), 국제우편사무소(11), 김포공항사무소(12), 속초사무소(13)

중부지원(20), 서울사무소(21), 안양사무소(22), 평택사무소(23), 청주사무소(24), 천안사무소(25)

영남지원(30), 자성대(31), 신선대(32), 대구(33), 구미(34), 울산(35), 김해공항(36), 마산(37), 양산(38)

호남지원(40), 광주(41), 무안공항(42), 광양(43)

제주지원(50), 제주공항(51)

❍ (ZZ-001) : 업체의 고유부호 및 마크 일련번호

- 업체 고유부호 및 마크 일련번호는 자체적으로 정하여 마크사용등록 시 제출

- 업체 고유부호는 로마자 2자리로 표시하고, 마크의 일련번호는 아라비아 숫자 3자리 표시하되 괄호 내에 표시

(예) : 열처리업체인 선경목재 또는 방제업체인 선경방역의 업체 등록번호가 “027”이고 업체 고유부호가 “SK”인 마크 3개를 제작하고자 하는 경우 다음과 같이 표시 제작함

(열처리업체) : 선경목재

	KR-202O27 (SK-001)

	KR-202O27 (SK-002)

	KR-202O27 (SK-003)

(방제업체) : 선경방역

	KR-201O28 (SK-001)

	KR-201O28 (SK-002)

	KR-201O28 (SK-003)

* 주의사항 : 생산자 코드번호는 6자리 수이며, 기관번호, 업체번호(방제업체1, 열처리업체2), 등록번호 순으로 기재

❍ 마크 재질은 인두형(반영구) 또는 고무인으로 제작

❍ 톱밥, 대패밥 등 소독처리마크 표지가 부적합한 목재포장재는 마크표지를 생략할 수 있음(이 경우 소독사실이 부기된 식물위생증명서 제출)

3. 소독처리마크 사용방법

❍ 소독처리마크 테두리 내에는 다른 정보를 표시하여서는 아니 됨

❍ 소독처리마크 표지는 해독이 가능하고 영구적이며 위치가 고정되어야 하고, 증명대상 물품의 2개면 이상, 서로의 반대면 위치에 표시하여야 함

❍ 손으로 그려서는 아니 됨

❍ 표지 색상은 검정색, 남색, 청색 등을 사용하되, 빨간색, 오렌지색은 사용해서는 아니 됨

❍ 표지는 지워지지 않는 스탬프, 소인 등으로 표시

❍ 소독처리마크를 사용하기 전에 소독처리마크사용등록신청서를 작성하여 시설 소재지 관할 식물검역기관에 제출, 소독처리마크사용등록증을 받은 후 사용

❍ 다양한 요소로 구성된 목재포장재인 경우

- 가공목재와 비가공목재가 혼합, 구성된 목재포장재는 소독처리된 비가공목재의 잘 보이는 부위에 소독처리마크 표시

❍ 짐깔개 등의 목재포장재의 경우 소독처리마크를 잘 읽을 수 있게 표시하여야 함

- 선적업자 등은 상품을 고정하거나 지지하는데 사용되는 모든 짐깔개에 대하여 소독처리마크가 명확하게 보일 수 있도록 표시를 해야 함.

[별표 4]

목재포장재 열처리(훈증) 시 주의사항

1. 열처리 시설

○ 열처리 시설이 열처리시설 요건에 적합해야 함.

- 열처리시설이 파손 또는 변동이 있는 경우 30일 이내 관할 구역 식물검역원에 통보한다.

○ 온도센서는 목재중심부 온도를 측정할 수 있어야 하며, 열처리 시설내 가장 저온을 나타내는 부위까지 측정이 가능해야 한다.

○ 측정된 목재중심부 온도는 자동으로 기록되고, 기록된 내용이 출력이 가능하며, 기록지의 표시 방법(처리 일자 및 시간, 온도, 눈금 등)이 적절하여 판독이 가능해야 한다.

○ 온도측정장치(온도센서 포함)는 주기적으로 교정하여야 하며, 국가표준기본법에 따라 기술표준원장이 고시한 ‘국가교정기관 인정제도 운영세칙 통합고시’의  교정주기에 따른다.(1년)

2. 목재포장재 열처리

○ 온도센서는 열처리 시설 내의 가장 저온을 나타내는 부위(지면에서 10～20㎝ 지점 등)에서 측정하되 열처리되는 목재포장재 중 가장 두꺼운 목재 중심부 온도를 측정해야 하며, 온도센서 설치 시 온도센서의 굵기에 맞도록 천공을 하고 외부 공기가 직접 온도센서에 전달되지 않도록 실리콘 등으로 밀봉하여 처리해야 한다.

○ 목재포장재의 균일한 열처리를 위해서는 열처리시설 내 온도가 균일하도록 송풍기(순환장치)를 가동하여야 한다.

○ 적재 시 틈이 없는 각재, 판재와 같은 원자재는 열처리 시 각각의 목재 사이에 간목(사이목)을 넣어 열이 고르게 전달되도록 한다.

○ 열처리대상 목재는 20㎝ 두께의 받침목을 설치한 후 그 위에 적재하여 시설 내 구석, 구석까지 열이 전달되도록 한다.

○ 열처리는 목재중심부를 포함하여 목재 전 측면의 온도가 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되도록 처리한다.

○ 열처리 후 잠열을 이용한 소독효과 제고를 위해 열풍기 가동을 멈춘 다음 일정시간이 지난 후에 열처리 실을 개방한다.

3. 소독처리된 목재포장재의 관리

○ 소독처리한 업체에서 사용등록한 소독처리마크를 표시한다.

○ 소독처리마크는 열처리 또는 훈증소독 후 당해 장소에서 열처리업자 또는 방제업자가 규정에 따라 지체 없이 표지하여야 한다.

- 다만, 원자재 또는 반제품은 소독처리 의뢰자 또는 원자재․반제품의 구매자가 별지 제17서식으로 목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표지 요청서를 소독처리업자에게 제출하면 관련 규정에 따라 목재포장재 제작 후에 마크를 표지 할 수 있다.

- 목재포장재로 포장한 수출화물을 컨테이너 적재 후 메칠브로마이드 훈증소독을 하고자 하는 방제업자는 식물검역기관에 별지 제 19서식으로 소독 전 소독처리마크표지승인요청을 하여 승인서를 받은 후에 컨테이너 적재 전에 소독처리마크를 표시할 수 있다.

○ 소독처리된 목재포장재의 보관 및 관리

- 소독처리된 목재포장재는 병해충에 재감염되지 않도록 한 창고 내에서 소독처리되지 아니한 목재류와 구분․격리보관하여야 하며, 옥외 보관 시에는 흙에 접촉되지 않도록 깔판을 깔고 피복하여 보관한다.

4. 목재포장재 열처리 등 내역 기록관리

○ 목재포장재 매 소독건별로 다음 자료를 작성하여 1년 이상 보관하여야 한다.

- 별지 제1호서식 또는 제2호서식의 소독작업결과서(목재중심부 온도자동기록표 포함)

- 별지 제4호서식 또는 제5호서식의 목재포장재열처리(훈증)작업일지

- 별지 제6호서식의 소독처리목재포장재관리대장

- 별지 제17호서식의 목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표지 요청서(사후 표지하는 경우에 한한다)

5. 기타 사항

○ 소독처리한 목재포장재를 수출업체 또는 포장재 제작업체 등에 공급한 경우에는 수출 전까지 병해충에 재감염되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하도록 주지시켜야 한다.

○ 소독처리한 목재포장재가 수출 전 병해충에 감염된 경우에는 재 소독처리를 하여야 한다.

[별표 5]

목재포장재 검사방법

1. 검사계획 수립 및 검사대상 선정 등

가. 지원장 또는 사무소장은 기관특성을 감안하여 검사계획(연간, 월별 또는 분기별 등)을 수립한다.

나. 검사장소 선정

○ 관할지역 내 보세구역 중 지역별, 수입화물 특성, 지원 또는 사무소의 업무여건 등을 고려하여 적정수의 검사장소를 선정한다.

○ 보세창고 및 컨테이너야적장, 수입화물 집하장 등을 균형 있게 선정한다.

다. 검사인력 운영

○ 수입화물의 목재포장재 검사반을 별도로 구성하여 운영하거나 필요한 경우 수출입 식물 검사일정에 맞춰 현장검사 인력을 활용하는 등 지원 또는 사무소가 탄력적으로 운영한다.

- 검사반은 지원 또는 사무소의 여건을 감안하여 기관 실정에 맞게 편성하여 검사한다.

- 검사횟수가 상대적으로 적은 검사장소나 소독처리마크 미표지 화물의 적발이 많은 검사장소로 검사배정을 받은 식물방역관이 수입식물의 검사와 함께 다른 화물들의 목재포장재에 대해 검사한다.

2. 검사 사전통보

가. 지원장 또는 사무소장은 검사반에 의한 검사의 경우 검사 1일 전까지 입고창고 관리인, 컨테이너야적장 관리인․컨테이너 수화인 등에게 별지 제27호서식의 ‘수입화물에 사용된 목재포장재 검사계획 통지서’(이하 “통지서”라 한다)로 검사사실을 통보한다.

나. 통보 후 그 사실을 별지 제28호 서식의 검사계획 통지서 발급대장에 기록․관리한다.

다. 식물방역관은 검사 전에 검사장소 관리인 등으로부터 입고된 화물에 대한 세부자료를 입수 후 참고자료로 활용한다.

다. 검사장소 운영자(또는 관리자)로부터 입고된 화물에 대한 세부자료를 입수한다.

3. 현장검사

가. 창고검사

(1) 창고에 입고되어 있는 미 통관화물 중 건수 50%이상 검사한다.

○ 50%의 기준은 입고된 화물의  건수 (B/L단위) 기준임

○ 검사자는 사전에 검사장소 관리인으로부터 입수한 입고화물 목록을 통해 검사대상 화물을 선정

○ 이때 검사대상 화물에 사용된 포장재가 목재포장재가 아닐 경우에도 검사실적에 포함시킴

○ 이미 통관된 화물일지라도 미반출 되었을 경우 검사대상에 포함시킴

(2) 검사항목 : 목재포장재에 소독처리마크 표지여부, 생충 발견여부

(3) 검사방법

○ 식물방역관은 보세창고 관리인으로부터 입고화물목록표를 제출받아 목재포장재 사용된 화물을 우선 선정, 관리인의 안내를 받아 포장재 검사를 실시한다.

○ 병해충 감염이 의심되는 목재포장재는 소독처리마크가 표시되어 있다 하더라도 샘플 채취 후 실험실에서 생충 검출여부를 검사한다. 이 경우 실험실 검사 요청은 ‘식물검역정보’의 ‘수입식물검사신청서’ 서식에 기록하여 출력한 문서를 이용한다.

○ 실험실 분류 동정 의뢰 결과에 따라 수입식물검사절차와 동일하게 진행한다.

(3) 검사결과 기록은 별지 제29호서식의 ‘목재포장재 검사대장’에 기록한다.

○ 검사결과, “적합”․“목재포장재 미사용”의 경우 전체 건수만 검사대장에 기록하고, 보세창고 등의 관리인이 제출한 입고화물목록표는 검사대장과 같이 보관한다.

○ 검사결과, 목재포장재가 수입요건에 부적합하여 소독 또는 폐기․반송명령 되는 건에 대해서는 건수단위별로 목재포장재 검사대장에 기록한다.

나. 컨테이너 검사

(1) 지원장 또는 사무소장은 관할구역 내 컨테이너야적장의 컨테이너 입고화물 포장재에 대하여 검사를 실시한다.

○ 소나무재선충 분포국가로부터 수입되는 화물, 소독처리가 제대로 이뤄지지 않은 상태에서 자주 수입되는 국가의 화물 또는 석재류 화물 등에 대해 중점 검사한다.

(2) 검사대상 컨테이너 선정

○ 검사자는 사전에 컨테이너야적장 관리인으로부터 입수한 입고화물 목록을 통해 검사대상 컨테이너를 선정한다.

(3) 지원장 또는 사무소장은 컨테이너 개장 전에 화물의 소유자 또는 그 대리인, 컨테이너야적장 운영자에게 별지 제27호서식의 통지서로 검사사실을 통보하여 검사에 필요한 준비를 갖추고 개장 시에 입회할 수 있도록 한다.

(4) 관리인으로부터 컨테이너 문을 개장토록 하고, 출입문 입구에서 포장재 소독처리마크 표지여부, 병해충 검사 등을 실시하고 필요시 화물을 적출하여 검사할 수 있다.

(5) 병해충 감염이 의심되는 목재포장재는 소독처리마크가 표시되어 있다 하더라도 샘플 채취 후 실험실에서 생충 검출여부를 검사한다. 이 경우 실험실 검사 요청은 ‘식물검역정보’의 ‘수입식물검사신청서’ 서식에 기록하여 출력한 문서를 이용한다.

(6) 검사 후에는 식물검역 봉인(Seal)을 사용하여 컨테이너를 봉인하고 별지 제37호서식의 ‘식물검역봉인사용대장’에 사용내역을 기록․관리한다.

(7) 검사항목 : 목재포장재에 소독처리마크 표지여부, 병해충 발견여부

(8) 검사결과 기록은 별지 제29호서식의 ‘목재포장재 검사대장’에 기록한다.

○ 검사결과, “적합”․“목재포장재 미사용”의 경우 전체 건수만 검사대장에 기록하고, 보세창고 등의 관리인이 제출한 입고화물목록표는 검사대장과 같이 보관한다.

○ 검사결과, 목재포장재가 수입요건에 부적합하여 소독 또는 폐기․반송명령 되는 건에 대해서는 건수단위별로 목재포장재 검사대장에 기록한다.

[별표 6]

목재포장재 검사결과에 따른 처분방법

1. 소독처리마크가 표지되고 병해충이 발견되지 않은 목재포장재는 별도의 합격증명서 발행 없이 검사 종결한다.

2. 목재포장재에 소독처리마크가 없는 경우

○ 화물 건수별(B/L)로 폐기․반송명령서를 발급하고, 명령서 발급번호는 목재포장재 검사에만 별도로 적용한다.

○ 다만, 일부 목재포장재에만 소독처리마크가 없는 경우에는 당해 목재포장재만 분리하여 폐기․반송 명령할 수 있다.

3. 소독처리마크가 표지되어 있는 경우

○ 합격 조치한다. 다만, 살아 있는 병해충이 검출되는 경우에는 소독조치 한다.

4. 캐나다․미국으로부터 수입되는 제재목일 경우 제재목 운반에 사용되는 목재포장재에 원장이 인정하는 KD처리마크가 표지되었을 경우 소독처리마크가 표지되어 있는 것으로 인정한다.

5. 제재목과 함께 결합되어 이동을 같이 하는 목재포장재(사이목, 받침목, 파렛트 등)는 제재목과 함께 검사를 하고, 검사결과에 따라 처분한다.

○ 다만, 소독처리마크가 없고 수입금지수종으로 제작된 경우에는 당해 목재포장재는 폐기․반송 처분하며, 재재목 또는 포장재에서 병해충이 검출되는 경우에는 우선 소독조치 후 폐기한다.

6. 수입식물(합격 또는 소독조치의 것)에 사용된 목재포장재 처리방법

(1) 목재포장재에 소독처리마크가 없는 경우

○ 목재포장재는 폐기․반송명령서를 발급하고 수입식물은 검사결과에 따라 처리한다.

○ 목재포장재에서 생충 또는 수입식물에서 소독대상 병해충이 검출되는 경우 소독 후 폐기 또는 반송 처리한다.

(2) 목재포장재에 소독처리마크가 있는 경우

○ 당해 목재포장재에서 살아 있는 병해충이 발견된 경우

- 식물과 목재포장재를 함께 소독조치 하되, 목재포장재 소독처리기준이 당해 식물의 소독처리기준 보다 높아 식물에 미칠 피해가 우려되는 경우에는 목재포장재와 식물을 분리하여 각각의 소독처리기준으로 소독하거나 식물의 소독처리기준으로 소독 한 후 목재포장재만 따로 목재포장재의 소독처리기준으로 다시 소독한다.

○ 수입식물과 목재포장재에서 각 각 다른 병해충이 검출되어 소독이 이루어진 경우 목재포장재 기주 병해충을 우선 적용하여 소독한다. 다만, 목재포장재에 대한 소독방법이 없는 경우에는 수입식물의 소독방법을 적용, 소독 후 폐기 또는 반송한다.

(3) 목재포장재에 소독처리마크가 있으나 당해 목재포장재에서 금지 병해충이 발견된 경우

○ 당해 식물과 목재포장재를 함께 폐기․반송 조치한다.

7. 수피가 제거되지 아니한 경우

○ 당해 목재포장재는 소독처리마크 표지와 관계없이 폐기 조치된다.

[별지 제1호서식]

열처리소독작업결과서(앞면)

Heat Treatment Result

발급번호

Issue No. : 00-00000-000-00(년도-등록번호-발급번호-부번호)

1. 열처리 대상(Item for the Treatment)

의뢰자 또는 수출자 Applicant Or Exporter
품 명 Item		수 량 Quantity

2. 열처리 사항(Details of the heat treatment)

실 시 장 소 Place of the treatment
처 리 기 간 Period of the treatment	년 월 일 00시 00분 ～ 년 월 일 00시 00분 From ～ To
목재 두께 Thickness of the timber (가장 두꺼운 것) (most thickness)	㎜
목재 중심부 온도 Wood core temperature	처 리 시 간 Duration	열처리소독기술자 서명 Signature of the treament engineer
첨부서류 : 목재중심부 온도자동기록표 1부. Attachment : Outomatic wood core temperature record

위와 같이  열처리 소독을 실시하고 그 결과를 제출합니다.

I hereby report the heat treatment result as above

년   월   일

Year/month/day

열처리업자           ꄫ

Signature of treatment provider

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

열처리소독작업결과서(뒷면)

ㅇ 목재포장재 병해충 재감염 방지를 위하여 다음과 같은 조치를 취할 것

- 가능한 경우 열처리 후 즉시 수출

- 열처리된 목재의 재고량에 대해서는 흙에의 오염을 방지하고 열처리 되지 아니한 것과 구분․격리하여 비닐이나 천막 등으로 피복. 다만, 소독처리한 목재포장재만을 창고 등 별도의 실내에 보관하는 경우에는 피복하지 아니할 수 있음

- 열처리 후 재감염 되었을 경우 재열처리 후 수출

ㅇ 수출 화물의 목재포장재에 대한 수출식물검역증명서를 발급 받고자 하는 자는 식물방역법 시행규칙 별지 제5호서식의 수출식물검사신청서를 국립식물검역원 지원장 또는 사무소장(이하 ”지․사무소장“이라 한다)에게 제출하여야 하며 검사 신청방법은 인터넷, FAX, 방문 등으로 할 수 있음

- 수출식물검사신청서에는 소독처리업자가 발행한 별지 제1호서식의 열처리소독작업결과서 및 별지 제3서식의 원자재소요량확인서(각재 등 반제품에 한한다)가 첨부되어야 함

- 수출화물목재포장재에 대해서는 현장검사, 실험실검사 및 소독처리이행결과 확인 등을 생략하고 소독작업결과서 확인만으로 소독처리사항이 부기된 수출식물검역증명서를 발급할 수 있음

- 다만, 필요하다고 판단되는 경우에는 현장 및 실험실검사를 할 수 있음

주) 발급번호 : 00-00000-000-00(년도-등록번호-발급번호-부번호)

00(년도)      : 뒷자리 2자리 수(2008년도 08)

00000(등록번호) : 소독업체 등록번호 5자리 수 또는 3자리 수

000(발급번호) : 년도별 누계번호 3자리 수(소독업체 보관서류)

000(부번호)    : 의뢰 업체에 발급한 경우 2자리 수

․ 의뢰업체에 발급하지 않은 경우 : 08-123-01

․ 1개업체에 발급한 경우 : 08-123-001-000

․ 2개업체에 발급한 경우 : 08-123-001-01, 08-123-001-02

․ 3개업체에 발급한 경우 : 08-123-001-01, 08-123-001-02, 08-123-001-03

[별지 제2호서식]

훈증소독작업결과서(앞면)

발급번호 : 00-00000-000-00(년도-신고번호-발급번호-부번호)

1. 훈증대상

의뢰자 또는 수출자
품 명		수 량

2. 훈증소독사항

실 시 기 간		년 월 일 시 분 ～ 년 월 일 시 분
실 시 장 소
약 제 명
구분/시설별		1			2			3			4			5			계
훈 증 용 적		㎥
단 위 약 량		g/㎥
사 용 약 량		kg
피훈증물 온도		℃
처리(고내)온도		최고 ℃ 최저 ℃
가스농도조사표		상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	방제기술자 서명
투약후 경과시간	2시간
	4시간
	12시간
	24시간

위와 같이 훈증소독을 실시하고 그 결과를 제출합니다.

년   월   일

방제회사   대표          ꄫ

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

훈증소독작업결과서(뒷면)

ㅇ 약량 산출 근거
구분/시설별	약량 산출근거	방제기술자 확인

ㅇ 목재포장재 병해충 재감염 방지를 위하여 다음과 같은 조치를 취할 것

- 가능한 경우 훈증처리 후 즉시 수출

- 소독처리된 목재의 재고량에 대해서는 흙에의 오염을 방지하고 소독처리 되지 아니한 것과 구분․격리하여 비닐이나 천막 등으로 피복. 다만, 소독처리한 목재포장재만을 창고 등 별도의 실내에 보관하는 경우에는 피복하지 아니할 수 있음

- 소독처리 후 재감염 되었을 경우 재소독 후 수출

ㅇ 수출 화물의 목재포장재에 대한 수출식물검역증명서를 발급 받고자 하는 자는 식물방역법 시행규칙 별지 제5호서식의 수출식물검사신청서를 국립식물검역원 지원장 또는 사무소장(이하 ”지․사무소장“이라 한다)에게 제출하여야 하며 검사 신청방법은 인터넷, FAX, 방문 등으로 할 수 있음

- 수출식물검사신청서에는 소독처리업자가 발행한 별지 제2호서식의 훈증소독작업결과서 및 별지 제3서식의 원자재소요량확인서(각재 등 반제품에 한한다)가 첨부되어야 함

- 수출화물목재포장재에 대해서는 현장검사, 실험실검사 및 소독처리이행결과 확인 등을 생략하고 소독작업결과서 확인만으로 소독처리사항이 부기된 수출식물검역증명서를 발급할 수 있음

- 다만, 필요하다고 판단되는 경우에는 현장 및 실험실검사를 할 수 있음

주) 발급번호 : 00-000-000-00(년도-등록번호-발급번호-부번호)

00(년도)      : 뒷자리 2자리 수(2008년도 08)

00000(신고번호) : 소독업체 등록번호 5자리 수 또는 3자리 수

000(발급번호) : 년도별 누계번호 3자리 수(소독업체 보관서류)

00(부번호)    : 의뢰 업체에 발급한 경우 2자리 수

․ 의뢰업체에 발급하지 않은 경우 : 08-123-001

․ 1개업체에 발급한 경우 : 08-123-001-00

․ 2개업체에 발급한 경우 : 08-123-001-01, 08-123-001-02

․ 3개업체에 발급한 경우 : 08-123-001-01, 08-123-001-02, 08-123-001-03

[별지 제3호서식]

원자재 소요량 확인서

1. 소독처리업자

□ 성명 :                          (서명)

□ 상호 :

□ 열처리소독기술자(방제기술자)

2. 포장재 제조업체

□ 성명 :                                 □ 상호 :

3. 원자재(반제품) 열처리(훈증) 및 제품 생산량

원자재(반제품)				제품(포장재) 생산
품명	소요량(㎥)		소독작업 결과서No.	품명	포장재 생산량(대, 개)
	단위	수량			단위	수량
각재
판재

4. 원자재 사용량(㎥)

원자재 품명	제품개당 소요량	총 사용량	재고량 (잔량)	비고
판재
각재

주) 재고량(잔량)이 있는 경우 비고란에 처분상황(폐기, 국내 판매 등)을 기재

5. 발급자

□ 소독처리업자(포장재 제조업체 또는 수출업체) 대표     ㅇㅇㅇ  서명

※ 발급자가 소독처리업자가 아닌 경우에는 소독업자의 서명을 반드시 날인 받아야 함

국립식물검역원 ㅇㅇ지원장 또는 사무소장 귀하

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제4호 서식]

목재포장재열처리작업일지(앞면)

일 련 번 호	품 명	수 량	의뢰자 또는 수출자	처 리 기 간	목 재 두 께	처 리		소독처리마크 표지 확인	열처리소독 작업결과서 발급번호	발급 수량	수출국	재고량	열처리 소독기술자 서 명	비 고
						온 도	시 간
					㎜	℃		□ 표지 □ 미표지

297㎜×210㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

목재포장재열처리작업일지(뒷면)

<목재포장재 열처리 작업일지 작성요령> 1. 일련번호: 기관별, 년도별 일련번호 순으로 숫자 1부터 기입 예) 중부지원이 2008년도의 첫 번째 경우 20-08-1 2. 품명: 소독한 목재포장재의 품명을 기재 (예) 파렛트, 나무상자, 각재, 판재, 받침목, 충진재 등 3. 수량: 소독을 실시한 목재포장재의 전체 수량을 기재하고, 단위는 품명에 맞춰 기입 (예) 파렛트 100개, 나무상자 100개, 각재 100㎥, 판재 100㎥ 등 4. 의뢰자: 소독의뢰자 또는 수출자의 업체명(성명)을 기입 (예) 한국산업 또는 홍길동 등 5. 처리기간: 소독을 실시한 기간을 명시 (예) 2008. 1. 1. 12:00～2008. 1. 1. 18:00 6. 목재두께: 열처리한 목재포장재 중 가장 두꺼운 목재의 두께를 측정하여 기록 7. 처리온도: 목재중심부 열처리 온도 기록 8. 처리시간: 처리온도에서의 열처리 시간 기록 9. 소독처리마크표지확인: 소독처리된 모든 목재포장재 각 각에 소독처리마크가 표지 되었는지 확인 후 체크 (예) ꎒ 표지, ꎒ 미표지 10. 작업결과서발급번호: - 작업결과서는 소독 후 반드시 소독업자가 발급 - 소독업체는 소독한 건당 포장재에 대해 발급번호까지만 기재․보관 - 의뢰자에게 발급하였을 경우에는 부번호를 부여하여 00부터 기재 예) 100개 소독하여 1개업체에 공급한 경우와 2개업체에 공급한 경우 1) 1개업체에 공급 : 소독업체(08-123-001), 의뢰자(08-123-001-00) 발급번호 부여	2) 2개업체에 각각 50개 공급한 경우 : 소독업체(08-123-001) A의뢰업체(08-123-001-01) B의뢰업체(08-123-001-02) 11. 발급수량, 수출국, 재고량 : 공급업체에 공급하지 않은 것은 기재하지 않음 12. 비고: 발급일자, 소독작업결과서 수정․재발급 등 기타 특이사항 기록 <주 의> ※ 의뢰자 여러 명의 각기 다른 포장재를 한 번에 소독했을 경우 - 일련번호 하나에 의뢰자 및 품명 모두 기재 또는 대표자 1명 기재 - 작업결과서를 발급할 경우 발급번호 끝에 부번호를 기재 (예) 3개 업체의 목재포장재를 한번에 소독했을 경우 작업 결과서 발급번호: 08-123-001-01, 08-123-001-02, 08-123-001-03 ※ 분실 또는 의뢰자 변경 등의 사유로 소독작업결과서를 재발급 할 경우 - 이미 발급된 소독작업결과서의 원본 회수 후 ‘비고’란에 재발급사유를 기재하고 소독작업결과서 재발급(정보통신망으로 관리한 경우에는 인쇄 후 발급)

[별지 제5호 서식]

목재포장재MB훈증작업일지(앞면)

일련 번호	품명	수량	의뢰자 또는 수출자	처리 기간	처리 온도	처리 약량		투약 후 경과 시간별 가스농도(g/㎥)					처리 장소	소독처리마크 표지확인	훈증소독작업결과서 발급번호	발급 수량	수출국	재고량	방제 기술자 서명	비고
						단위 약량	총 사용량	0.5 시간	2 시간	4 시간	12 시간	24 시간
					최고 ℃ 최저 ℃	g/㎥	㎏							□ 표지 □ 미표지

297㎜×210㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

목재포장재MB훈증작업일지(뒷면)

<목재포장재 MB훈증작업일지 작성요령> 1. 일련번호: 기관별, 년도별 소독작업을 실시한 순서대로 숫자 1부터 기입 예) 2008년도의 첫 번째 경우 08-1 2. 품명: 소독한 목재포장재의 품명을 기재 (예) 파렛트, 나무상자, 각재, 판재 등 3. 수량: 소독을 실시한 목재포장재의 전체 수량을 기재하고, 단위는 품명에 맞춰 기입 (예) 파렛트 100개, 나무상자 100개, 각재 100㎥, 판재 100㎥ 등 4. 의뢰자: 소독의뢰 업체명 또는 성명을 기입 (예) 한국산업 또는 홍길동 등 5. 처리기간: 소독을 실시한 기간을 명시 (예) 2004. 1. 1. 12:00～2004. 1. 1. 18:00 6. 처리온도: 최고온도와 최저온도를 측정하여 기재 7. 단위약량: 소독에 사용한 단위약량 기재 8. 총사용량: 약량산출근거에 따라 총 MB 사용량 기재 9. 투약 후 경과시간별 가스농도: 투약 후 30분, 2시간, 4시간, 12시간, 24시간 경과한 때 농도 측정 결과를 기재 10. 처리장소: 소독처리한 장소를 기재 (예) 00 CY야적장, 00항구1부두 등 11. 소독처리마크표지확인: 소독처리된 모든 목재포장재 각 각에 소독처리마크가 표지 되었는지 확인 후 체크 (예) ꎒ 표지, ꎒ 미표지 12. 작업결과서발급번호: - 작업결과서를 의뢰자에게 발급했을 경우 발급번호 기재 - 소독업체는 소독한 건당 포장재에 대해 발급번호까지만 기재, 보관 의뢰자에게 발급하였을 경우에는 부번호를 부여하여 00부터 기재 예) 100개 소독하여 1개업체에 공급한 경우와 2개업체에 공급한 경우 1) 1개업체에 공급 : 소독업체(08-123-001), 의뢰자(08-123-001-00)	2) 2개업체에 각각 50개 공급 : 소독업체(08-123-001) A의뢰업체(08-123-001-01) B의뢰업체(08-123-001-02) 13. 발급수량, 수출국, 재고량 : 공급업체에 공급하지 않은 것은 기재하지 않음 14. 비고 : 발급일자, 소독작업결과서 수정․재발급 등 기타 특이사항 기록 <주 의> ※ 의뢰자 여러명의 각기 다른 포장재를 한 번에 소독했을 경우 - 일련번호 하나에 의뢰자 및 품명 모두 기재 - 작업결과서를 발급할 경우 발급번호 끝에 부번호를 기재 (예) 3개 업체의 목재포장재를 한번에 소독했을 경우 작업 결과서 발급번호: 08-123-001-01, 08-123-001-02, 08-123-001-03 ※ 분실 또는 의뢰자 변경 등의 사유로 소독작업결과서를 재발급 할 경우 - 이미 발급된 소독작업결과서의 원본 회수 후 ‘비고’란에 재발급사유를 기재하고 소독작업결과서 재발급(정보통신망으로 관리한 경우에는 인쇄 후 발급)

[별지 제6호 서식]

목재포장재 소독처리 관리대장

소독작업 결과서 번호	열처리․MB훈증 처리내역						공 급 내 역							공급 후 마크표지 내역
	소독 일자	소독 업체	단위	품명	수량	소독 구분	일자	업체명	원자재소요량	공급 품목	공급 수량	마크표지 여 부	재고량	일자	마크표지 수 량	수출국	잔량	확인자

주) 1. “소독작업결과서번호 ”란은 부번호가 부여된 소독작업결과서(별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식)의 해당 일련번호를 기재

2. “소독구분”란은 소독처리업체가 판매 등을 목적으로 자체적으로 소독처리한 경우에는 “자체”로, 포장재 제작업체 또는 수출업체에서 소독처리를 의뢰한 경우에는 “의뢰”로 기재

3. “공급내역”란의 “원자재소요량”은 소독처리된 각재, 파렛트 수량 기재, “공급품목과 수량”은 열처리업자가 수출업체 등에 실제 공급한 각재, 파렛트 등을 기재, “마크표지 여부”란은 공급 시 마크가 표지된 경우에는 “표지”로, 별지 제17호서식의 “목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표지 요청서”에 의하여 미표지한 경우에는 “미표지”로, “재고량”은 같은 건의 소독작업일지 번호로 분할 공급 후 잔량기재

4. “공급 후 마크표지 내역”란은 별지 제17호서식의 “목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표지 요청서”에 의하여 마크 표지없이 공급한 업체에 대한 마크표지 내역을 기재, “잔량”은 마크표지 수량 후 남은 수량

5. “확인자”란은 당해 업무를 수행한 열처리소독기술자 또는 방제기술자가 서명

[별지 제7호서식]

열처리업등록기준조사표
조 사 기 간		년 월 일 ～ 년 월 일				조 사 자			ꄫ
상 호
열처리시설 소재지
열처리 시설자			주 소
			성 명					주민등록법호
구 분			확 인 내 용
열처리소독기술자			인원	명			적합여부
시설구조	시 설 규 모		외부크기 : 가로 × 세로 × 높이 내 용 적 : ㎥
	지붕, 천장
	외벽(벽체)
	접합부위
	바 닥
	문
부대장치	목재중심부 온도 측정장치
	온도기록장치
	공기순환장치 (송풍기)
	고열발생장치
기타	소독처리마크		※ 등록 후에 지원 또는 사무소장에게 사용등록 신청
열처리 효과
기 타 사 항
종 합 검 토 의 견

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제8호서식]

열처리업 등록기준에 대한 조사결과

1. 조사일자 :

2. 조사장소 :

3. 조 사 자 :

4. 신 청 인

가. 업 체 명 :

나. 시설 소재지 :

다. 대표자 성명(주민등록번호) :

5. 조사내용

가. 구비서류

확 인 항 목	확 인 내 용	확인결과	비고
o 열처리업등록신청서 o 인력, 시설, 장비현황 및 이를 증명할 수 있는 서류(자격증, 도면, 증명서 등) o 대지 및 건물의 소유권 또는 사용권을 증명할 수 있는 서류 o 열처리시설별 내역 o 목재중심부 온도측정 장비 교정성적서 o 열처리소독기술자의 자격을 증명할 수 있는 서류

나. 등록기준(식물방역법 시행규칙 제44조 별표9 관련)

확인항목	확 인 내 용	확인 결과	비고
o 인력, 시설 및 장비	o 식물방역법 시행규칙 제44조(열처리업업의 인력․시설․장비 등의 기준)의 열처리업의 등록기준 적합여부

6. 열처리업시설 조사표 : 첨부

7. 종합 검토의견

[별지 제9호 서식]

열처리업 등록기준 변동통지서
신청인	①상 호
	②열처리시설 소재지		(전화 : )
	③열처리업자				④생년월일
	⑤주소		(전화 :
변경신고사항
⑥ 항목		⑦변동전		⑧변동후			⑨ 변동사유
인력
시설
장비
수출입화물목재포장재검역요령 제6조의 규정에 따라 열처리업의 등록사항(인력, 시설, 장비 등)을 이와 같이 변동 통지합니다. 년 월 일 〇 〇 업체 대표 : (서명 또는 인) 국립식물검역원 〇〇지원장( 사무소장) 귀하
주) 1. 변동사항을 구체적으로 작성하고 변동내용을 증명할 수 있는 자료 첨부

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제10호 서식]

열처리업 등록기준 변동사항 조사결과 보고

1. 조사일자 :

2. 조사장소 :

3. 조 사 자 :

4. 신 청 인

법인(상호)명		변동신고 사항
대표자 성명		□인력 □시설 □장비
사업장소재지
열처리시설 소재지

5. 조사결과

변 동 사 항	확 인 결 과	적합여부

6. 조사자 의견

※ 관련 서류 첨부

[별지 제11호서식]

소독처리마크사용등록신청서					처리기간
					4 일
등록 번 호			상 호
소독처리업자	주소
	성명		전화번호
열처리소독 (방제)기술자	주소
	성명		전화번호
종 류 (재 질)			크 기 (가로×세로)
마 크		인 영
※ 첨부 : 소독처리마크 소독처리마크는 확인 후 소독처리마크사용등록증 발급 시 되돌려 드립니다. “소독처리마크”를 마크란에 직접 인영하여 제출하여야 합니다.

수출입 화물 목재포장재 검역요령 제7조에 따라 위와 같이 소독처리 마크를 제작하여 사용하고자 제출합니다.

년    월    일

상        호

소독처리업자             (인)

국립식물검역원 ㅇㅇ지원장(사무소장)  귀하

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제12호 서식]

소독처리마크사용등록 변동신청서						처리기간
						4일
신청인	상 호
	성 명		주민등록번호
	주 소	(전화번호)
등록번호
변 경 사 항
항 목		변 경 전	변 경 후	사 유
마크		인 영
수출화물의 목재포장재 검역요령 제7조의 규정에 의하여 소독처리마크사용변동신청서를 제출합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 국 립 식 물 검 역 원 ㅇㅇ지원장(사무소장) 귀 하
※ 구비서류					수수료
					없음
1. 소독처리마크를 재제작 하는 경우 : 기존 소독처리마크, 마크등록증 2. 추가(신규) 제작하는 경우에는 별지 제11호 서식으로 신청하시면 됩니다.

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제13호서식]

(제   호)

소독처리마크사용등록증

등 록 번 호

소독처리

업자

상 호

주  소

성  명

생년월일

열처리시설

(방제업사업장)

소재지

종  류

(재 질)

크      기

(가로×세로)

사용용도

목재포장재의 소독처리 증명

마  크

인    영

수출입화물 목재포장재 검역요령 제7조에 따라 이와 같이 소독처리마크 사용사용등록증을 발급합니다.

년   월   일

국립식물검역원 ㅇㅇ지원장(사무소장)

인

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제14호서식]

소독처리마크사용등록증 발급대장

마크사용

등록증 번호

상  호

소독처리업자

마크 인영

발급일자

재발급

횟수

비고

성 명

생년월일

1

소계

식검포장

홍길동

59.5.5

	KR-202O27 (SK-001)

2008.10.11

1

주) 1. “마크사용등록증번호”는 업체별로 발급순서대로 부여하여 기재

2. “마크 인영” 란에는 업체고유 부호 및 마크일련번호가 표지된 실제 마크 이미지 표시(Off-line으로 기록할 경우에는 국가기호, 생산자코드

3. “비고”란에는 마크갯수, 폐기개수, 사용갯수 등을 기록

4. “소계”는 정보시스템으로 관리할 경우 등록, 사용, 사용중지, 폐기 개수 표시

[별지 제15호서식]

소독처리업체 점검결과 보고서식

1. 소독처리업체 점검결과

기관명	구분	소독처리업체		점검 결과			비고 (점검내용)
		등록번호	상호	일자	점검자	점검결과

“구분”란은 열처리업체 또는 방제업체를 기재

2. 위반업체에 대한 조치사항

기관명	소독처리업체		위반내용	조치사항	비고
	등록번호	상호

[별지 제16호서식]

열처리업자 행정처분 대장

번호	처분일자	열처리업체	대표자	위반사항	처분내용	처분기간	비고

[별지 제17호서식]

목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표지 요청서
소독처리 의 뢰 자	업체명
	대표자						전 화
	주 소
소독처리 의뢰목재
종 류			규 격					단 위	수 량
목재포장재 제작계획
종 류	규 격			단 위	수 량	산출근거				제작일자
제작과정 중 포장재 관리방법
수출입화물 목재포장재검역요령 제9조의 규정에 따라 관계규정을 준수하여 위와 같이 목재포장재를 제작하고자 하오니 포장재 제작 후 지체없이 소독처리마크를 표지하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 소독처리의뢰자 : ꄫ 〇〇〇 소독처리업체 대표 귀하
주) 1. “소독처리 의뢰목재”란의 “규격”란은 원자재․반제품의 가로×세로×높이(또는 두께)를, “목재포장재 제작계획”란의 “규격”란은 포장재 제작 완료시 목재포장재의 종류별로 가로×세로×높이를 기재 2. “산출근거”란은 다음 예시를 준용하여 기재 (예시) 소독처리한 원자재가 5m 길이의 판재 10개와 5m 길이의 각재 10개이고, 이들 원자재로 파렛트 5개를 제작하고자 하며, 파렛트 1개를 제작하는데 2m의 판재 5개와 2m의 각재 5개가 소요되는 경우 <산출근거> ○ 원자재 수량 : 판재 50m(5m×10개), 각재 50m(5m×10개) ○ 포장재 제작시의 소요량 - 1개 파렛트 제작 소요량 : 판재 10m(2m×5개), 각재 10m(2m×5개) - 파렛트 제작 개수 : 5개 - 총 소요량 ․ 판재 : 10m × 5개 = 50m ․ 각재 : 10m × 5개 = 50m

[별지 제18호 서식]

컨테이너 훈증 전 소독처리마크 표지 승인요청서
신 청 인	상 호 명
	대표자 성명		전화번호
	주 소
훈증계획	수출품목		수 량
	포장재의 종류		수 량
	선적일자		수 출 국
	훈증장소		컨테이너 수
	방제기술자 (전화번호)		투약일시 개방일시
마크표지 일시․장소
소독 전 표지사유
수출입화물 목재포장재검역요령 제9조의 규정에 따라 위와 같이 컨테이너 훈증 전 소독처리마크 표지를 요청합니다. 20 . . . 〇〇〇 방제업체 대표 : ꄫ 국립식물검역원 〇〇〇지원장․사무소장 귀하

[별지 제19호서식]

컨테이너 훈증 전 소독처리마크 표지 승인서
소독업체	상 호 명
	대표자 성명
	주 소
훈증계획	수출품목		수 량
	포장재의 종류		수 량
	훈증장소		컨테이너 수
	투약일시		개방일시
마크표지 일시․장소
수출화물의목재포장재검역요령 제9조의 규정에 따라 위와 같은 훈증소독을 조건으로 컨테이너 훈증 전 소독처리마크 표지를 승인합니다. 20 . . . 국립식물검역원 〇〇〇지원․사무소 ㅇㅇ식물방역관 서명
※ 비고 ○ 훈증계획 또는 마크표지 일시․장소가 변경되는 경우 사전에 그 사항을 관할 지원․사무소장에게 통보하여야 합니다.

[별지 제20호서식]

수출목재포장재 소독처리실적 보고

소독처리업체명	구 분	포장재의 종류	단 위	소독수량	비 고

주) 1. 포장재의 종류별, 단위별로 작성할 것

2. “구분”란에는 “열처리”와 “MB훈증”으로 구분

3. “포장재의 종류”란에는 파렛트, 나무상자, 받침목, 목재충진재, 짐깔재, 지지목, 스키드, 각재, 판재, 기타로 구분하여 작성

4. 기타 목재가 있는 경우에는 비고란에 품목명을 기재

※ 실적은 발급번호만 부여되어 있는 수량 총계(부번호로 발급된 수량은 제외)

[별지 제21호]

열처리소독 기술교육 결과

일련 번호	구분	성명	생년 월일	주 소	소 속 업 체 직책명	수강 장소	교육 수료 년월일	수 료 시험성적			합격 여부	수 료 증
								필기	실기	평균		교부번호	교 부 년월일	수료증 유 효 기 간

[별지 제22호]

열처리소독 기술교육 수강신청서
구 분						년도		년도 제 회			신청(접수)번호
											No.
성 명 (한자)					생년월일
주 소
영업장	상 호								전화번호
	소재지
근무년수(경험년수)							직 책					학 력
전회 수료증 교부일			년 월 일							수료증번호
20 . . . 신청자 : 열처리업체 대표 서명 또는 날인 국립식물검역원장 귀하 ㅇㅇ협회장 귀하 첨부 : 1. 재직증명서 2통 2. 신규반 신청자는 사진(2.5cm x 3.0cm) 2매
(주) 1. 신청(접수)번호란을 제외하고는 신청자가 2부를 작성하여 제출 하여 주십시오. 2. 구분의 해당란에는 ○표 하십시오. 3. 근무 년수(경험 년수), 전회 수료증 교부일, 수료증 번호란은 기 강습 수료증을 받은 자만이 기재하십시오. 4. 보수반은 보수교육 시 교육수료증을 지참하십시오

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제23호]

① 앞 면

	8cm
	열처리소독기술교육수료증 (번호 : )			5.3cm
	성 명
3cm	사 진	주민등록번호
		교 부 일 자
		유 효 기 간
		국립식물검역원장 인 ㅇㅇ협회장 인

② 뒷 면

유효기간 변경

년 월 일	유효기간	확인인

* 아스테이지 코팅

[별지 제24호]

열처리소독 기술자 수료증 교부대장

번호	주 소 (주민등록번호)	성 명	사 진 (2.5×3cm)	소 속	교 부 년월일	유효 기간

[별지 제25호]

수료증재교부신청서
구 분					수 료 증 번 호
성 명 (한 자)					생년월일
주 소
영업장	상 호			직 책
	소 재 지
재발급 사유
20 . . . 신청자 : 서명또는날인 확인자(회사) : 서명또는날인 국립식물검역원장 귀하 ㅇㅇ 협회장 귀하 첨부 : 사진(2.5cm×3.0cm) 2매

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

“주” 1. 재발급 사유란은 상세하게 기재하여 주십시오

[별지 제26호 서식]

수입화물목재포장재 명령서(소독, 폐기, 반송 또는 반출) 발급대장

발급 번호	발급일	소유자 또는 수입자		화물명	목재포장재종류	수량	검사 장소	폐기(소독) 기간	실시 방법	비고
		성명	상호

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

주) 작성요령

1) 명령서 발급번호는 지원․사무소별로 관리하며, 발급번호 부여방법은 ‘검역지 코드-년도-발행순번’으로 한다.

예) ‘08년도 중부지원이 소독 명령한 경우(20-08-1)

2) 수출자 확인이 어려운 경우, 명령서의 수출자 기재란에 기재를 생략하고 비고란에 BL번호 또는 화물관리번호를 기재한다.

3) 폐기․반송 대상 목재포장재의 수량 파악이 어려운 경우 ‘해당화물의 전체수량에 사용된 목재포장재’로 기재한다.

4) 소독처리마크가 목재포장재 1개면이상 표지되었으면 소독처리마크가 표지 된 것으로 인정한다.

[별지 제27호서식]

제     호(기관번호-연도-일련번호)

수입화물에 사용된 목재포장재 검사계획 통지서

통보처
검사목적 및 내용	수입화물에 사용되는 목재포장재로 인한 병해충의 유입 및 확산을 방지하기 위하여 소독처리 여부 및 병해충 부착여부를 검사하기 위함.
검사장소
검사대상	□ 창고검사: 입고 완료․미반출 된 수입화물의 목재포장재 □ 컨테이너 개장 검사 - 컨테이너 번호 : - 선하증권(B/L) 번호 : - 선명 : □ 기타
검사일시	_________년________월_______일_______시
식물방역관	․소속: ․전화 : ․성명: ․FAX :
협조사항	□ 검사일 기준으로 입고 완료․미반출 수입화물 목록 제출 □ 컨테이너 개장 시 입회
비 고

상기와 같이 통보하오니 검사가 원활하게 진행될 수 있도록 협조하여  주시기 바랍니다.

년    월    일

국립식물검역원 ㅇㅇ지원(사무소) 식물방역관   (인)

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제28호 서식]

검사계획통지서 발급대장

발급번호	발급일 (통보일)	통보처	식물방역관	검사 장소	검사 일시	검사 대상	비고

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

주) ㅇ 발급번호는 기관별 연도별 일련번호 기입

예) 중부지원이 2008년에 첫 번째 통지서 발급한 경우

20-08-1(기관번호-년도-일련번호)

ㅇ 검사대상은 창고, 컨테이너, 기타 등으로 기록

ㅇ 비고란에는 특이사항 등을 기록

[별지 제29호서식]

목재포장재 검사대장

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

일련 번호	일자	검사 장소	검사 대상	소유자 또는 수입자	수 입 품 목			검 역 대 상 물			검사결과		검사자 직․성명	처분 결과	처분 일자	발견 병해충명	비고
					수입일	화물명	수량	품명	수량	수입국
											□적합 □부적합 □미사용 □검사대상 없음	□ 소독처리마크 미표지 □ 규제병해충 검출 □ 잠정규제병해충 검출 □ 비검역병해충 검출 □ 수피 미제거 □ 기타
											□부적합	□ 소독처리마크 미표지 □ 규제병해충 검출 □ 잠정규제병해충 검출 □ 비검역병해충 검출 □ 수피 미제거 □ 기타

주)  1. “일련번호”는 기관별, 년도별, 일련번호 기재(20-08-1)

2. 검사결과란의 “적합”, “미사용”의 경우에는 전체 건수 기재, “부적합”의 경우에는 건수별로 해당되는 항목을 기재

2. “처분결과”란에는 소독 또는 폐기 명령된 목재포장재의 소독․폐기를 구분하여 기록((예: 소독(열처리, MB훈증), 소각, 매몰, 반송, 가공처리, 기타))

3. 비고란에는 소독․폐기․반송 명령서 발행번호 및 이동승인 세부사항(도착지 지원․사무소명, 승인날짜) 등을 기록

297㎜×210㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제30호 서식]

요건 부적합 목재포장재 이동 승인 요청서

1. 소유자 또는 대리인

성명 또는 상호
연 락 처	□ 주소: □ 전화번호: ( ) -

2. 처분대상 목재포장재

(소독․폐기․반송․반출)명령서 번호
이동 사유
종 류	□ 파렛트, □ 받침목, □ 충진재, □ 짐깔재, □ 각재 □ 상자, □ 판재, □ 지지목, □ 스키드 □ 기타( )
수 량	_______□개 □㎥
이동 목적지 주소
목적지 도착 예정일	_______년 _____월 ____일
이동 중 목재포장재의 포장 또는 밀폐 상태	□ 천막 또는 비닐 등으로 포장 □ 컨테이너, 화물차량 등으로 밀폐 □ 기타( )
처분 전 보관장소	□ 포장 또는 밀폐된 곳 □ 산림지역 또는 목재류와 격리된 곳 □ 기타( )
처분방법	□ 열처리 □ MB훈증 □ 소각, □ 반송, □ 매몰 □ 가공처리(가공공정서 1부 첨부) □ 기타
처분 예정일	_______년 _____월_____일
처분 실시장소

본인은 상기의 목재포장재를 처분하기 위하여 최종 목적지까지 이동함에 있어,  병해충 비산 방지에 최선을 다하고 목재포장재가 유출되지 않도록 관리할 것을 약속하오니 이동을 승인하여 주시기 바랍니다.

년   월  일

성명 :              (인)

국립식물검역원 ㅇㅇ지원장(사무소장) 귀하

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제31호서식]

제     호

요건 부적합 목재포장재 이동 승인서

1. 소유자 또는 대리인

성명 또는 회사명
연 락 처	□ 주소: □ 전화번호: ( ) -

2. 처분대상 목재포장재

(소독․폐기․반송․반출)명령서 번호
종 류	□ 파렛트, □ 받침목, □ 충진재, □ 짐깔재, □ 각재 □ 상자, □ 판재, □ 지지목, □ 스키드 □ 기타( )
수 량	_______□개 □㎥
이동 목적지 주소
목적지 도착 예정일	_______년 _____월 ____일
이동 중 목재포장재의 포장 또는 밀폐 상태	□ 천막 또는 비닐 등으로 포장 □ 컨테이너, 화물차량 등으로 밀폐 □ 기타( )
처분 전 보관장소	□ 포장 또는 밀폐된 곳 □ 산림지역 또는 목재류와 격리된 곳 □ 기타( )
처분방법	□ 열처리 □ MB훈증 □ 소각, □ 반송, □ 매몰 □ 가공처리(가공공정서 1부 첨부) □ 기타
처분 예정일	_______년 _____월_____일
처분 실시장소

위와 같이 목재포장재를 목적지까지 이동하여 처분할 수 있도록 승인하오니 최종 목적지 도착 즉시 ______지원․사무소에 전화((    ) -   ) 또는 팩스((  ) -   )로 통보하여 주시기 바랍니다.

년   월   일

국립식물검역원ㅇㅇ지원(사무소) 식물방역관      (인)

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제32호 서식]

요건 부적합 목재포장재 이동승인서 발급대장

발급 번호	발급일	소유자 또는 수입자		화물명	목재포장재종류	검사 장소	이동 장소	이동지 관할 기관	명령서 번호	비고
		성명	상호

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

주) ㅇ 발급번호는 기관별 연도별 일련번호 기재

ㅇ 화물명은 실제 수입된 화물명 기재(석재, 유리제품 등)

ㅇ 명령서 번호는 소독 또는 폐기명령서 번호를 기재

[별지 제33호 서식]

요건 부적합 목재포장재 이동승인서 접수 대장

접수 일자	발송기관	승인서 발급번호	소유자 또는 수입자	품목 (목재포장재)	수량	처분 예정일	처분장소	처분방법	처분일시	통보일자	비고

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

주) 접수일자는 이동지 관할기관에서 확인한 일자

통보일자는 이동승인 관할기관에서 승인서 발급일자

[별지 제34호 서식]

폐 기 확 인 서

□ 일련번호 :

□ 폐기명령번호 :

□ 폐기명령 대상

ㅇ 품명 :             ㅇ 수량 :

□ 폐기장소 :

□ 폐기방법 :

□ 폐기일자 :                (반입일자 :         )

화물명	수입 국가	수입 일자	B/L No.
수입항	선박명	화주명

□ 수입화물 상황

위 폐기대상물은 폐기물관리법 등 관계 규정에 따라 적법하게 처리(소각 등)되었음을 확인함

20.    .     .

폐기물처리업체 대표         성명               (인)

국립식물검역원   ㅇㅇ 지원장 또는 사무소장 귀하

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제35호 서식]

가 공 처 리 확 인 서

□ 일련번호 :

처리대상 식물	식물명 (목재포장재)		수입국가
	수입항		선박명
	수입일자		폐기수량
B/L 번호			수입화물명
가공처리일시
가공처리 장소	업체명		대표자
	소재지
가공처리 방법
위의 가공처리 대상식물은 식물방역법 관계 규정에 따라 적법하게 처리되었음을 확인함 20. . . 가공처리업체 대표 성명 (인) 국립식물검역원 ㅇ ㅇ지원장 또는 사무소장 귀하

[별지 제36호 서식]

수입화물목재포장재 처분증명서 발급대장

발급 번호	발급일	소유자 또는 수입자		처분 일자	목재포장재종류	수량	처분 사유	처분 방법	비고
		성명	상호

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

주) ㅇ 발급번호는 기관별, 년도별, 일련번호 기재

ㅇ 처분사유는 소독처리마크 미표지, 병해충 검출 등 기재

[별지 제37호서식]

식물검역봉인 사용대장

일 자	컨테이너 번 호	봉인번호	사용목적	식물방역관	비 고

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))