현행 미국의 목재포장재 수입요건

1. 수피가 없고, 비규제물품에 사용된 목재포장재

□   소독불요, 도착지 검사 실시

2. 수피가 있거나 규제물품에 사용된 경우

□   소독처리 후 소독증명서 첨부

□   소독처리방법

□ ○   열처리 : 71.1□에서 75분간 처리

□ ○   MB훈증 : (21□이상에서 48g/□  약량으로 16시간 소독),

(4.5∼  20.6□에서 80g/□  약량으로 16시간 소독)

□ ○   방부처리 등

3. 규제물품 : 미가공 되었거나 단순히 초가공된 다음의 물품

□  통나무(logs), 제재목(lumber), 나무 전체 자른 나무 또는 단지 잎,

꽃, 눈(bud) 또는 종자 이외의 나무의 어떤 부분□껍질□코르크□졸대(lath)□

장작(log fuel)□톱밥□페인트칠 된 미가공 목제품□대패밥(excelsior)□우드칩□

목재덮개(wood mulch)□깎아낸 부스러기(wood shavings)□긴 말뚝

(pickets)□말뚝(stakes)□지붕널(shingles)□고형목재포장재료(solid wood

packing materials)□부식토(humus)□배합토(compost)□부엽토(litter)