미국의 목재포장재 수입요건 최종규정 공고내용(요약)

1. 최종규정 발효일 : 2005. 9. 16.

2. 규제대상 목재포장재

□  짐깔개(dunnage)를 포함한 상품을 지지□보호 또는 운반하는데 사용

되는 목재 또는 목재산물 (종이제품 제외)

○  나무상자(crating), 파렛트, 포장용 블록(packing blocks), 드럼

(drums), 상자(cases), 버팀목(skids) 등

3. 규제대상 제외 목재포장재

□  가공된 목재, loose wood packing materials(제재 또는 대패질 과정에서

생산되는 톱밥, 대팻밥 등의 목재포장재), 두께 6mm 이하의 나무조각(wood pieces)

4. 규제대상 목재포장재의 수입요건

□  소독처리(열처리 또는 MB훈증) 후 IPPC 승인 소독처리마크 표지

□  소독처리방법

○  열처리 : 목재중심부 온도 최소 56□ 이상에서 최소 30분 이상 처리

-건열처리(KD, Kiln-Drying), 고압약품처리(CPI, Chemical

Pressure Impregnation), 스팀, 건열(dry heat), 온탕처리

(hot water)를 통해 열처리 요건을 충족한 처리를 포함

□

○   MB(Methyl Bromide) 훈증

온 도	최초 투약량 (g/□)	투약 후 최소농도(g/□)
		30분	2시간	4시간	16시간
21□이상	48	36	24	17	14
16□이상	56	42	28	20	17
11□이상	64	48	32	22	19

-훈증된 목재포장재는 미환경보호부에서 승인한 지침에 따라 농도를 위험

수준 이하로 낮추기 위해 환기를 시켜야 함

5. 소독처리마크가 없는 목재포장재에 대한 처분

□   즉시 재수출 명령

6. 참고 : IPPC 승인 소독처리마크

<참고>

IPPC 승인 소독처리마크

	XX-000 YY

- XX : ISO의 2자리 국가코드

- 000 : 적절한 목재 사용 및 표식에 대한 책임이 있는 목재포장재 생산자

에 대해 국가식물보호기관이 부여한 고유번호

- YY  : 승인된 조치에 대한 IPPC 약어(예; HT, MB)