중남미 4개국 목재포장재 수입검역요건

1. 브라질

□ 대상: 브라질로 수입되는 목재포장재 및 짐깔개(Dunnage)

□ 요건

- 열처리: 목재 중심부의 최저 온도가 56□에서 30분간 유지

- MB 훈증소독

온도 (□)	투입량 (g/□)	최소 농도(g/□)
		30분	2시간	4시간	16시간
21□	48	36	24	17	14

□ 21□ 이하일 경우 온도가 5□씩 떨어질 때마다 8g/□를 첨가

□ 10□ 이하일 경우에는 MB 훈증소독을 실시할 수 없음

□ 소독시간은 16시간 이상

□ 수출국에서 선적 15일 이내에 소독을 실시해야 함

□ 소독사항을 부기한 식물위생증명서 첨부

□ 면제대상 물품: 비목재포장재(플라스틱, 마분지, 섬유질 등)

□ 미이행시 조치: 다음의 경우 목재포장재를 소각

- 해충이나 해충 감염 흔적이 발견될 경우

- 식물위생증명서 및 열처리증명서를 첨부하지 않았을 경우

- MB 훈증소독을 선적일 15일 이내에 실시하지 않았을 경우

□ 시행일: 2004년 1월 15일(관보게재일)

2. 콜롬비아

□ 대상: 콜롬비아로 수입되거나 콜롬비아를 경유하는 화물에 사용된   목재포장재 및 짐깔개

□ 관련병해충

- 소나무재선충

- Asia longhorned beetle (Anaplophora glabripennis)

- 하늘소과(Cerambicidae)

- 나무좀과(Scolytidae)

□ 요건: ISPM No. 15에 따라 소독처리 실시

- 열처리: 목재 중심부의 최소 온도가 56□에서 30분 이상 유지

□ 건열처리(KD), 화학적 방부제 가압침지(CPI) 또는 기타 처리방법이 열처리 요건을 충족할 경우 열처리로 간주

- MB 훈증

온도 (□)	투입량 (g/□)	최소 농도(g/□)
		30분	2시간	4시간	16시간
21□ 이상	48	36	24	17	14
16□ 이상	56	52	28	20	17
11□ 이상	64	48	32	22	19

□ 최소온도가 10□ 이하일 경우 MB 훈증소독을 실시할 수 없음

□ 최소 노출시간은 24시간

□ 소독처리 후 목재포장재 두개 면 이상에 ISPM No.15의 소독처리마크 표지

□ 미이행시 조치

□ 수입요건에 부합하지 않을 경우 다음 중 한 가지 조치

- 목재포장재 폐기

- 화학 처리

- 목재포장재 재수출

- 목재포장재 보류

□ 소독처리 비용 또는 기타 조치에 대한 비용은 수입업자 부담

□ 시행일: 2004년 6월 3일

3. 코스타리카

□ 대상: 침엽수 또는 비침엽수 목재포장재(파렛스, 짐깔개, crating, packing block, drums, cases, load boards, pallet collars, skid 등)

□ 요건: ISPM No. 15에 따라 소독처리 실시

- 열처리: 목재 중심부의 최소 온도가 56□에서 30분 이상 유지

* 건열처리(KD), 화학적 방부제 가압침지(CPI) 또는 기타 처리방법이 열처리 요건을 충족할 경우 열처리로 간주

- MB 훈증

온도 (□)	투입량 (g/□)	최소 농도(g/□)
		30분	2시간	4시간	16시간
21□ 이상	48	36	24	17	14
16□ 이상	56	52	28	20	17
11□ 이상	64	48	32	22	19

* 최소온도가 10□ 이하일 경우 MB 훈증소독을 실시할 수 없음

* 최소 노출시간은 24시간

- 소독사항(약제명, 약량, 노출시간 등)을 기재한 식물위생증명서 첨부

□ 면제대상 물품

- 합판, 파티클보드, 배향성스트랜드보드, 베니어와 같이 전부 목재산물로 제작되어 있고 아교, 열, 압력을 이용하거나 또는 이러한  방법을 혼합하여 제작한 목재포장재

- 목재심재부, 톱밥, wood wool, 대패밥(최소 6mm 이상), 생목재를 얇게 조각낸 것과 같은 목재포장재

□ 미이행시 조치

- ISPM No.15를 이행하지 않은 경우, 원산국으로 반송, 소독 또는   폐기 조치

□ 시행일: 2004년 1월 1일

4. 칠 레

□ 대상

칠레로 수입 또는 칠레를 경유하는 화물의 운송에 사용된 목재포장재 중에서, 두께 5mm 이상의 침엽수 또는 비침엽수로 제작된 목재포장재(파렛트, 짐깔개, crating, drums, cases, load boards, pallet collars, skid, reel, bin 등)

□ 요건

- 두께 5mm 이상의 제재목으로 제작될 경우 수피가 제거되어야 하고, 열처리 또는 MB 훈증소독 실시

- 열처리: 목재 중심부의 최소온도가 56□에서 최소 30분간 유지

* 건열처리(KD), 화학적 방부제 가압침지(CPI)의 경우 열처리 요건을 충족할 경우 열처리로 간주

- MB 훈증소독

온도 (□)	투입량 (g/□)	최소 농도(g/□)
		30분	2시간	4시간	16시간
21□ 이상	48	36	24	17	14
16□ 이상	56	52	28	20	17
11□ 이상	64	48	32	22	19

* 최소온도가 10□ 이하일 경우 MB 훈증소독을 실시할 수 없음

* 최소 노출시간은 16시간

□ 열처리 또는 MB 훈증소독을 실시하였을 경우 소독처리를 증명할 수 있도록 ISPM No.15에 따른 소독처리마크 표지

- 마크는 포장재의 최소 두개 면 이상에 표지

□ 면제대상 물품

- 합판, 파티클보드, 배향성스트랜드보드, 베니어와 같이 접착제, 열,  압력을 이용하여 제작된 목재포장재

- 양조 목적의 통나무와 배럴(통나무통)

□ 미이행시 조치

다음의 경우에는 화물의 목재포장재 소각 또는 소독 처리

- 목재포장재에 마크가 없는 경우

- 목재포장재에 수피가 있는 경우

- 목재포장재에서 해충 또는 해충 감염 흔적이 발견될 경우

□ 시행일 : 2005년 6월 1일