수출화물의목재포장재검역요령 개정(안) 신․구 대조표

※가로, 세로 공히 81%로 축소 인쇄할 것

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
◎ 국립식물검역소 고시 제2003-14호 식물방역법 제12조, 동법시행규칙 제16조제6항의 규정에 따라 수출화물의 목재포장재검역요령을 다음과 같이 고시합니다. 2003년 11월 18일 국립식물검역소장 제1장 총 칙	◎ 국립식물검역소 고시 제2004- 호 ㅇ 제정 2003. 11. 24. 국립식물검역소 고시 제2003-14호 ㅇ 개정 2004. 12. 14. 국립식물검역소 고시 제2004-14호 식물방역법 제12조, 동법시행규칙 제16조제6항, 제19조, 제26조의 규정에 따라 수출화물의 목재포장재검역요령을 다음과 같이 개정 고시합니다. 2004년 12월 14일 국립식물검역소장 제1장 총 칙	ㅇ근거법 조항 추가
수출화물의목재포장재검역요령 제1조 (생략)	수출화물의목재포장재검역요령 (현행과 동일)

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1.～7. (생략) <신설>	제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. (현행과 동일) 8. “소독처리마크”라 함은 식물검역소에 신고된 소독처리업체에서 목재포장재를 소독처리 했음을 증명하기 위해 표지하는 표시를 말한다.	ㅇ 소독처리마크에 대한 정의 명시
제2장 수출화물의 목재포장재 검역 제3조 (생략)	제2장 수출화물의 목재포장재 검역 (현행과 동일)
제4조 (수출검사신청 및 증명서 발급) ①～② (생략) 제5조 (소독처리된 목재포장재 관리) ①～② (생략)	(현행과 동일) (현행과 동일)

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제3장 목재포장재 소독처리업체의 관리 제6조(소독처리업체 신청 및 결과 통보) ① 열처리업체로 지정을 받고자 하는 자는 별지 제3호서식의 열처리시설검사신청서에 구비서류를 첨부하여 관할 국립식물검역소지소장(이하 “지소장”이라 한다)을 경유하여 식물검역소장에게 신청하여야 한다. ② 지소장은 열처리시설검사신청서를 접수한 경우에는 경유문서로 식물검역소장에게 보고하고 별표 1의 열처리시설검사방법에 따라 별표 2의 열처리시설요건의 적합 여부에 대해 현지 확인하여야 한다. ③ 지소장은 열처리시설 검사결과에 대해 별지 제4호서식의 열처리시설조사표를 작성하여 식물검역소장에게 제출하여야 하며, 식물검역소장은 열처리시설 기준에 적합하다고 인정될 때에는 별지 제5호서식의 열처리시설검사증명서를 신청인에게 교부한다. ④ 농약관리법 제3조의2 및 동법시행규칙 제5조 규정에 의해 신고된 수출입식물방제업체는 별도의 지정신청 없이 목재포장재 소독처리를 할 수 있다.	제3장 목재포장재 소독처리업체의 관리 제6조(소독처리시설 검사신청 및 결과 통보) ① 열처리업체를 운영하고자 하는 자는․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․국립식물검역소 지소장 또는 출장소장(이하 “지․출장소장”이라 한다)을 경유하여 식물검역소장에게 신청하여야 한다. ② 지․출장소장은 열처리시설검사신청서를 접수한 경우에는 별표 1의 열처리시설검사방법에 따라 별표 2의 열처리시설요건의 적합 여부에 대해 현지 확인하여야 한다. ③지․출장소장은․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ④․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 검사신청 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	○ 용어 정리 ○ 용어 정리 ○ 검사신청된 열처리시설의 현지확인 및 관리․감독 기관을 일원화시키고, ○ 지․출장소장이 검사신청된 열처리시설에 대하여 접수문서의 경유 보고 없이 현지확인 하도록 처리절차 조정 ○ 지․출장소장이 열처리시설 현지확인결과를 보고하도록 함 ○ 용어 정리
제7조 (소독처리마크의 신고 및 사용) ①～② (생략)	(현행과 동일)

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
제8조(소독처리업자의 의무) ① 소독처리업자는 목재포장재를 소독처리한 경우 지체없이 신고된 소독처리마크를 표지하고, 별지 제8호서식 또는 제9호서식의 목재포장재 소독처리작업일지에 그 처리 내역을 기록․관리하여야 하며, 소독처리한 목재포장재의 공급내역 등 소독처리 관련 자료를 최소한 1년간 보관하여야 한다.	제8조(소독처리업자의 의무) ① 소독처리업자는 목재포장재를 소독처리한 경우 지체 없이 신고된 소독처리마크를 표지하고, 작업일지작성요령에 따라 별지 제8호서식 또는 제9호서식의 목재포장재 소독처리작업일지에 그 처리 내역을 기록․관리하여야 하며, 소독처리한 목재포장재의 공급내역 등 소독처리 관련 자료를 최소한 1년간 보관하여야 한다.	○ 자구 첨가
②～③ (생략)	(현행과 동일)
제9조(소독처리업체 점검) 지․출장소장은 관내 지정된 소독처리업체의 소독시설․장비의 소독처리마크 표지, 소독처리 상황 및 관리상태 등에 대하여 매 반기별로 점검하고 필요시 수시로 점검하여 그 결과를 식물검역소장에게 보고하여야 한다.	제9조(소독처리업체 점검) 지․출장소장은 관내 신고된 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	○ 용어 정리
제10조(소독처리시설 등의 변경사항 신고) ① 소독처리업자는 소독처리시설이 파손․개조 등의 사유로 신고내용이 변경된 경우에는 관할 지소장에게 변경사항을 지체없이 신고하여야 한다. ② 지소장은 제1항에 의한 신고를 받은 때에는 변경 사항을 현지확인하고 그 결과를 식물검역소장에게 보고하여야 하며, 식물검역소장은 보고사항에 따라 증명서 재교부 등 필요한 조치를 취해야 한다. <신설>	제10조(소독처리시설 등의 변경사항 신고) ① ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 지․출장소장에게 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ②지․출장소장은․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ③소독처리업자는 다음 각 호의 1에 해당하는 변경사항이 발생되어 증명서(신고증)을 재교부 받고자 하는 경우 별지 제10호 서식을 작성하고 증빙서류를 첨부하여 식물검역소장에게 신고할 수 있으며, 식물검역소장은 증빙서류 확인 후 이상이 없을 경우 증명서(신고증)의 재교부 등을 조치를 취해야 한다. 단, 방제업신고증 재교부와 관련된 사항은 농약관리법 관련 규정을 따른다.	○ 제6조의 열처리시설검사 신청기관과 열처리시설 변경사항의 신고기관이 동일하도록 조정 ○소독처리업자가 필요한 경우 증명서(신고증)을 재발급 받을 수 있도록 개정

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
	1. 소독처리마크의 크기를 변경하거나 새로 제작하여 추가로 사용하고자 할 경우 2. 열처리시설검사증명서 또는 소독처리마크신고증 기재사항에 변경이 있는 경우 3. 증명서 또는 신고증을 분실한 경우
제11조(소독처리증명의 중단) 지․출장소장은 소독처리업체가 다음 각 호의 1에 해당되는 경우 당해 소독처리업체에 대하여 제8조제2항의 소독작업결과서의 발급 및 제7조의 소독처리 마크 사용을 중단 조치하여야 한다. 1. 제9조 및 제10조제2항의 확인 결과 소독처리시설 기준에 미달된 경우 2. 제7조제1항 및 제8조를 위반한 경우 3. 허위, 기타 부정한 방법에 의하여 소독처리하거나 소독증명을 한 경우	제11조(소독처리증명의 중단)①지․출장소장은 제9조에 의한 소독처리업체에 대한 정기 및 수시 점검결과 다음 각 호의 1에 해당하는 소독처리업체에 대하여 보완명령을 하고, 보완이 완료될 때 까지 제8조제2항의 소독작업결과서 발급 및 제7조의 소독처리마크 사용을 중단조치 하여야 한다. 단, 수출입식물방제업체의 시설 및 장비 관리에 대해서는 농약관리법 관련 규정을 따른다. 1. 별표 2의 열처리시설 요건에 미달되는 경우 2. 소독시설 및 장비 점검결과 소독처리효과를 얻을 수 없다고 판단되는 경우 ②지․출장소장은 제7조1항 및 제8조를 위반 하였거나 제9조에 의한 점검결과 허위, 기타 부정한 방법에 의하여 소독처리하거나 소독증명한 소독처리업체에 대하여 시정명령 및 재발방지대책을 강구토록 하고, 시정이 완료되어 재발의 우려가 없다고 판단될 때 까지 제8조제2항의 소독작업결과서 발급 및 제7조의 소독처리마크 사용을 중단 조치 하여야 한다. ③지․출장소장은 제1항 및 제2항에 의한 조치사항을 식물검역소장에게 지체없이 보고하여야 한다.	○ 소독처리증명 중단대상 및 기간을 명시하고, ○ 중단명령 및 중단조치 해제명령을 관할 지․출장소에서 하도록 하여 소독처리업체 관리에 효율을 기함

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
부 칙 ①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. ②(경과조치) 식검고시 제2002-1호(2002.1.19.)“수출용 목재포장재 열처리 규정”에 의해 지정된 열처리업체는 이 고시의 규정에 의해 지정된 것으로 갈음한다. ③(폐지고시) 식검고시 제2002-1(2002.1.19.)“수출용 목재포장재 열처리 규정”은 이 고시 시행과 동시에 폐지된다. <신설>	부 칙 ①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. ②(경과조치) 식검고시 제2002-1호(2002.1.19.)“수출용 목재포장재 열처리 규정”에 의해 지정된 열처리업체는 이 고시의 규정에 의해 지정된 것으로 갈음한다. ③(폐지고시) 식검고시 제2002-1(2002.1.19.)“수출용 목재포장재 열처리 규정”은 이 고시 시행과 동시에 폐지된다. 부 칙 ①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. ②(경과조치) 이 고시 시행일 현재 온도측정기(온도감지기 포함)의 교정주기가 경과된 업체는 고시 시행일 2개월 이내에 교정을 완료해야 한다.

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
별표 1. (생략)	(현행과 동일)
별표 2. 열처리시설의요건 1. 열처리시설 ○ 목재중심부온도 측정장치 - 목재포장재의 중심부 온도를 측정할 수 있는 측정장치가 있어야 하며 국가교정기관으로부터 온도감지기(온도센서)를 포함하여 교정성적서를 받은 장치로 오차 범위는 ±0.5℃ 이하이어야 함 <신설> ○ 온도 자동기록장치 - 목재중심부의 온도가 열처리하는 동안 자동으로 기록되고, 기록된 내용이 출력 가능하여야 함 ○ 고내 기류순환장치 - 열처리내 온도를 균일하게 유지할 수 있는 순환장치(송풍장치) 부착되어 있어야 함 ○ 고열 발생장치 - 목재중심부 온도를 최저 56℃이상에서 30분 이상 처리 가능한 장치이어야 함 ○ 기타 - 목재포장재의 온도감지기 설치용 드릴 및 온도감지기 삼입 후 접촉면 마감재료(실리콘 등) 2. 열처리 책임자 지정 ○ 열처리업자는 열처리 책임자를 지정하여 열처리 공정과 열처리 요건을 숙지시킨 후 열처리업무 및 열처리마크 사용을 관리토록 하여야 한다.	별표 2. 열처리시설의 요건 1. 열처리시설 ○ 목재중심부온도 측정장치 - 목재포장재의 중심부 온도를 측정할 수 있는 측정장치가 있어야 하며 국가교정기관으로부터 온도감지기(온도센서)를 포함하여 교정성적서를 받은 장치로 오차 범위는 ±0.5℃ 이하이어야 함 - 온도측정장치(온도감지기 포함)는 주기적으로 교정하여야 하며, 국가표준기본법에 따라 기술표준원장이 고시한 국가교정기관인정제도운영세칙 통합고시의 교정주기에 따른다. ○ 온도 자동기록장치 - 목재중심부의 온도가 열처리하는 동안 자동으로 기록되고, 기록된 내용이 출력 가능하여야 함 ○ 고내 기류순환장치 - 열처리내 온도를 균일하게 유지할 수 있는 순환장치(송풍장치) 부착되어 있어야 함 ○ 고열 발생장치 - 목재중심부 온도를 최저 56℃이상에서 30분 이상 처리 가능한 장치이어야 함 ○ 기타 - 목재포장재의 온도감지기 설치용 드릴 및 온도감지기 삼입 후 접촉면 마감재료(실리콘 등) 2. 열처리 책임자 지정 ○ 열처리업자는 열처리 책임자를 지정하여 열처리 공정과 열처리 요건을 숙지시킨 후 열처리업무 및 소독처리마크 사용을 관리토록 하여야 한다.	○국가표준기본법의 측정기기 교정과 관련된 조항을 근거로 온도측정장치(온도감지기 포함)을 주기적으로 교정토록 하여 소독처리업체의 관리를 철저히 하고, 목재포장재 열처리 소독시 목재내부온도를 정확하게 측정하여 열처리할 수 있도록 함 ○ 용어 정리

현 행						개 정 (안)						개 정 사 유
별지 제1호서식						별지 제1호서식
열처리소독작업결과서						열처리소독작업결과서						○ 여러 열처리 의뢰 목재포장재를 한 꺼번에 열처리할 경우 이를 구분할 수 있도록 발급번호 끝에 부번호를 추가 ○ 용어 정리 ○ 열처리증명방법을 삭제하고, 훈증소독작업결과서 양식과의 통일성을 위해 ‘열처리책임자 서명’란을 추가
발급번호 : 00-000-000(년도-지정번호-발급번호)						발급번호 : 00-000-000-0(년도-지정번호-발급번호-부번호)
1.열처리 대상 화물						1. 열처리 대상
의 뢰 자						의 뢰 자
품 명			수 량			품 명			수 량
2.열처리 사항						2. 열처리 사항
실 시 장 소						실 시 장 소
처 리 기 간	년 월 일 00시 00분～년 월 일 00시 00분					처 리 기 간	년 월 일 00시 00분～년 월 일 00시 00분
목 재 두 께 (가장 두꺼운 것)	mm					목 재 두 께 (가장 두꺼운 것)	mm
목재중심부온도		처리시간		열처리증명방법		목재중심부온도		처리시간		열처리책임자 서명
첨부서류 : 목재중심부 온도자동기록표 1부						첨부서류 : 목재중심부 온도자동기록표 1부
위와 같이 열처리 소독을 실시하고 그 결과를 제출합니다.						위와 같이 열처리 소독을 실시하고 그 결과를 제출합니다.
년 월 일						년 월 일
열처리 업자 (인) 210mm×287mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)						열처리 업자 (인) 210mm×287mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)

현 행					개 정 (안)																		개 정 사 유
별지 제2호서식					별지 제2호서식
훈증소독작업결과서					훈증소독작업결과서(앞면)																		○ 여러 소독의뢰 목재포장재를 한 꺼번에 소독할 경우 이를 구분할 수 있도록 발급번호 끝에 부번호를 추가 ○ 용어정리 ○ 정확한 소독시간을 확인할 수 있도록 ‘분’ 단위 추가 ○ 한 장의 결과서에 여러 컨테이너에서 실시한 소독결과를 기재할 수 있도록 양식 수정
발급번호 : 00-000-000(년도-지정번호-발급번호)					발급번호 : 00-000-000-0(년도-지정번호-발급번호-부번호)
1. 훈증대상화물					1. 훈증대상
의뢰인					의뢰자
품 명			수 량		품 명											수량
2. 훈증소독사항					2. 훈증소독사항
실시기간	년 월 일 시 ～ 년 월 일 시				실시기간		년 월 일 시 분 ～ 년 월 일 시 분
실시장소					실시장소
약제명					약제명
피훈증물 온도	℃		훈증용적	㎥	구분/시설별		1			2			3			4			5			계
단위약량	g/㎥		사용약량	kg	훈증용적		㎥
처리(고내)온도	최저온도: ℃, 최고온도: ℃				단위약량		g/㎥
약량 산출근거					사용약량		kg
					피훈증물 온도		℃
					처리(고내)온도		최저: ℃ 최고: ℃
투약 후 경과시간	가스농도			방제기술자 서명	가스농도조사표		상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	방제기술자 서명
	상	중	하
30분					투약후경과시간	30분
2시간						2시간
						4시간
4시간
16시간						16시간
위와 같이 훈증소독을 실시하고 그 결과를 제출합니다. 년 월 일 방제회사 대표 (인) 210mm×287mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)					위와 같이 훈증소독을 실시하고 그 결과를 제출합니다. 년 월 일 방제회사 대표 (인) 210mm×287mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)

현 행	개 정 (안)			개 정 사 유
<신설>	훈증소독작업결과서(뒷면) ※ 반드시 목재포장재 수출 대상국가의 소독처리기준을 확인한 후 소독			○ 양식 변경에 따라 약량산출근거를 뒷면에 표기토록 함
	구분/시설별	약량 산출근거	방제기술자 확인
	1
	2
	3
	4
	5

현 행										개 정 (안)													개 정 사 유
별지 제3호～7호 (생략) 별지 제8호 목재포장재열처리작업일지										(현행과 동일) 별지 제8호 목재포장재열처리작업일지(앞면)													○ ISPM No.15에 따라 식물위생증명서 대신 소독처리마크만으로 소독증명을 대신할 국가들이 늘어날 것을 대비하여 소독처리마크표지 여부를 체크하도록 하고, 각각의 일련번호에 작업결과서 발급번호 기재란을 추가하여 효율적인 업무점검이 가능토록 함 ○ 작성요령을 좀 더 상세히 설명하여 작업일지 뒷면에 기재하였음
일련 번호	품 명	수 량	의뢰자	기 간	목재두 께	처 리		열처리책임자서명	비고	일련번호	품명	수량	의뢰자	처리기간	목재두께	처리		소독처리마크표지확인	열처리작업결과서 발급번호	발급일자	열처리책임자 서명	비고
						온도	시간									온도	시간
					mm	℃									mm	℃		□ 표지 □미표지
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)) ※작성 요령 ○ 기간 : 총 소독처리기간 기록 ○ 목재두께 : 열처리대상 목재포장재 중 가장 두꺼운 목재의 두께 기록 ○ 처리 온도 : 목재중심부 열처리 온도 기록 ○ 처리시간 : 처리 온도에서의 열처리 시간 기록 ○ 일련번호 각 각에 대한 소독처리작업결과서 및 기타 증빙서류(온도자동기록표)가 첨부되어야 함										297mm×210mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)) <삭제>

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
<신설>	목재포장재열처리작업일지(뒷면) <목재포장재 열처리 작업일지 작성요령> 1. 일련번호 : 소독작업을 실시한 순서대로 숫자 1부터 기입 2. 품명 : 소독한 목재포장재의 품명을 기재 (예) 파렛트, 나무상자, 각재, 판재 등 3. 수량 : 소독을 실시한 목재포장재의 전체 수량을 기재하고, 단위는 품명에 맞춰 기입 (예) 파렛트 100개, 나무상자 100개, 각재 100㎥, 판재 100㎥ 등 4. 의뢰자 : 소독의뢰 업체명 또는 성명을 기입 (예) 한국산업 또는 홍길동 등 5. 처리기간 : 소독을 실시한 기간을 명시 (예) 2004. 1. 1. 12:00～2004. 1. 1. 18:00 6. 목재두께 : 열처리한 목재포장재 중 가장 두꺼운 목재의 두께를 측정하여 기록 7. 처리온도 : 목재중심부 열처리 온도 기록 8. 처리시간 : 처리온도에서의 열처리 시간 기록 9. 소독처리마크표지확인 : 소독처리된 모든 목재포장재 각 각에 소독처리마크가 표지되었는지 확인 후 체크 (예) ꎒ 표지, ꎒ 미표지 10 작업결과서발급번호 : 작업결과서를 의뢰자에게 발급했을 경우 발급번호 기재 (예) ‘04-123-456’, ‘04-012-345-1’ 11. 발급일자 : 작업결과서를 발급한 년.월.일을 기재 12. 비고 : 소독작업결과서 수정․재발급 등 기타 특이사항 기록 13. 열처리책임자 서명 : 열처리책임자가 서명 <주의> ※ 의뢰자 여러명의 각기 다른 포장재를 한 번에 소독했을 경우 - 일련번호 하나에 의뢰자 및 품명 모두 기재 - 작업결과서를 발급할 경우 발급번호 끝에 부번호를 기재 예) 3개 업체의 목재포장재를 한번에 소독했을 경우 작업결과서 발급번호 : 04-001-234-1, 04-001-234-2, 04-001-234-3 ※ 분실 또는 의뢰자 변경 등의 사유로 소독작업결과서를 재발급 할 경우 - 이미 발급된 소독작업결과서의 원본 회수 후 ‘비고’란에 재발급사유를 기재하고 소독작업결과서 재발급 - ‘작업결과서 발급번호’ 및 ‘발급일자’란에 먼저 발급한 결과서와 재발급한 결과서의 발급번호 및 발급날짜를 모두 기재 ※ 소독처리된 목재포장재를 분할하여 작업결과서를 발급할 경우 - ‘비고’란에 분할된 목재포장재의 수량을 정확히 기재하고, ‘작업결과서 발급번호’ 및 ‘발급일자’를 분할된 건수 모두 기재

현 행																	개 정 (안)																				개 정 사 유
별지 제9호 목재포장재MB훈증작업일지																	별지 제9호 목재포장재MB훈증작업일지(앞면)																				○ ISPM No.15에 따라 식물위생증명서 대신 소독처리마크만으로 소독증명을 대신할 국가들이 늘어날 것을 대비하여 소독처리마크표지 여부를 체크하도록 하고, 작업결과서 발급번호 기재란을 추가하여 효율적인 업무 수행이 가능토록 함 ○ 작성요령을 좀 더 상세히 설명하여 작업일지 뒷면에 기재하였음
일련 번호	품명	수량	의뢰자	처리시간	처리온도	처리약량		투약 후 경과 시간별 가스농도(g/㎥)						처리장소	방제기술자서명	비고	일련번호	품명	수량	의뢰자	처리기간	처리온도	처리약량		투약 후 경과 시간별 가스농도(g/㎥)						처리장소	소독처리마크표지확인	MB훈증작업결과서발급번호	발급일자	방제기술자서명	비고
						단위약량	총사용량	0.5시간	2시간	4시간	6시간												단위약량	총사용량	0.5시간	2시간	4시간	6시간
					최고℃ 최저℃	g/㎥	kg															최고℃ 최저℃	g/㎥	kg								□ 표지 □미표지
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)) ※ 일련번호 각각에 대한 소독처리작업결과서가 첨부되어야 함																	297mm×210mm(일반용지 60g/㎡(재활용품)) <삭제>

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
<신설>	목재포장재MB훈증작업일지(뒷면) <목재포장재 MB훈증작업일지 작성요령> 1. 일련번호 : 소독작업을 실시한 순서대로 숫자 1부터 기입 2. 품명 : 소독한 목재포장재의 품명을 기재 (예) 파렛트, 나무상자, 각재, 판재 등 3. 수량 : 소독을 실시한 목재포장재의 전체 수량을 기재하고, 단위는 품명에 맞춰 기입 (예) 파렛트 100개, 나무상자 100개, 각재 100㎥, 판재 100㎥ 등 4. 의뢰자 : 소독의뢰 업체명 또는 성명을 기입 (예) 한국산업 또는 홍길동 등 5. 처리기간 : 소독을 실시한 기간을 명시 (예) 2004. 1. 1. 12:00～2004. 1. 1. 18:00 6. 처리온도 : 최고온도와 최저온도를 측정하여 기재 7. 단위약량 : 소독에 사용한 단위약량 기재 8. 총사용량 : 약량산출근거에 따라 총 MB 사용량 기재 9. 투약 후 경과시간별 가스농도 : 투약 후 30분, 2시간, 4시간, 16시간 경과한 때 농도 측정 결과를 기재 10. 처리장소 : 소독처리한 장소를 기재 (예) 00 CY야적장, 00항구1부두 등 11. 소독처리마크표지확인 : 소독처리된 모든 목재포장재 각 각에 소독처리마크가 표지되었는지 확인 후 체크 (예) ꎒ 표지, ꎒ 미표지 12. 작업결과서발급번호 : 작업결과서를 의뢰자에게 발급했을 경우 발급번호 기재 (예) ‘04-123-456’, ‘04-012-345-1’ 13. 발급일자 : 작업결과서를 발급한 년.월.일을 기재 14. 비고 : 소독작업결과서 수정․재발급 등 기타 특이사항 기록 <주의> ※ 의뢰자 여러명의 각기 다른 포장재를 한 번에 소독했을 경우 - 일련번호 하나에 의뢰자 및 품명 모두 기재 - 작업결과서를 발급할 경우 발급번호 끝에 부번호를 기재 예) 3개 업체의 목재포장재를 한번에 소독했을 경우 작업결과서 발급번호 : 04-001-234-1, 04-001-234-2, 04-001-234-3 ※ 분실 또는 의뢰자 변경 등의 사유로 소독작업결과서를 재발급 할 경우 - 이미 발급된 소독작업결과서의 원본 회수 후 ‘비고’란에 재발급사유를 기재하고 소독작업결과서 재발급 - ‘작업결과서 발급번호’ 및 ‘발급일자’란에 먼저 발급한 결과서와 재발급한 결과서의 발급번호 및 발급날짜를 모두 기재 ※ 소독처리된 목재포장재를 분할하여 작업결과서를 발급할 경우 - ‘비고’란에 분할된 목재포장재의 수량을 정확히 기재하고, ‘작업결과서 발급번호’ 및 ‘발급일자’를 분할된 건수 모두 기재

현 행	개 정 (안)							개 정 사 유
<신설>	별지 제10호							○ 제10조제3항이 신설됨에 따라 신청서 양식 마련
	□ 열처리시설검사증명서			재교부신청서		처리기간
						4일
	□ 소독처리마크신고증
	신청인	법인(상호)명
		대표자 성명			주민등록번호
		주소	(전화번호)
	등록번호
	변 경 사 항
	항 목		변 경 전		변 경 후	사 유
	수출화물의 목재포장재 검역요령 제10조의 규정에 의하여 증명서(신고증)의 재교부를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 국립식물검역소장 귀하
	※ 구비서류						수수료
							없음
	1. 증명서(신고증)의 기재사항에 변경이 있는 경우 : 변경사항을 증명하는 서류 1부 2. 소독처리마크를 재제작 또는 추가제작 한 경우 : 소독처리마크사용신고서 1부 3. 증명서(신고증)을 분실한 경우 : 분실사유서 1부
	210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))