수입화물의 목재포장재 검역 주요내용 안내

1. 목재포장재 검역 실시 배경

수입화물에 사용되는 목재포장재는 생목재로 제작되는 경우가 많아 외래 병해충의 유입 및 확산의 원인으로 작용하게 되므로 우리나라 자연환경을 보호하고자 목재포장재에 대한 수입검역을 시작하게 된 것입니다.

□관련규정: 수입화물의 목재포장재 검역요령(국립식물검역소 고시 제2005-3호)

2. 검역 시행일

2005년 6월 1일(선적일 기준)부터 시행됩니다.

3. 목재포장재란?

목재파렛트□나무상자□짐깔개(Dunnage)□목재충진재 등 화물을 지지□보호 또는 운반하는데 이용되는 목재 또는 목재산물(종이제품은 제외)을 말합니다.

4. 소독 대상 목재포장재

침엽수 및 활엽수 목재포장재

<제외 물품>

□합판□베니어패널 및 이와 유사한 적층목재품, 파티클보드, 배향성 스트랜드보드와 웨이퍼보드, 섬유판, 고밀도화 목재, 집성재

□펄프, 응집코르크, 목모, 목분, 코르크분

5. 소독방법: 다음 중 1가지 방법으로 소독

<열처리: Heat Treatment>

- 목재중심부 온도 56□이상에서 30분 이상 처리

<메틸브로마이드(Methyl Bromide, MB)훈증>

- 소나무재선충 분포국에서 수입되는 소나무속□잎갈나무속□개잎갈  나무속 목재포장재: 24시간 훈증

□일본, 중국, 대만, 미국, 캐나다, 멕시코, 포르투칼, 베트남(소나무속)

온도	약량 (Dosage rate)	최저농도(g/□)
		24시간
21□ 이상	48	24
16□ 이상	56	28
11□ 이상	64	32

- 그 이외 목재포장재: 16시간 훈증

온도	약량 (Dosage rate)	최저농도(g/□)
		0.5시간	2시간	4시간	16시간
21□ 이상	48	36	24	17	14
16□ 이상	56	42	28	20	17
11□ 이상	64	48	32	22	19

6. 소독처리마크

①	②XX-③OOO ④YY

①: IPPC 심볼, ②: 국가 ISO 두자리 코드 ③: 소독처리업체 고유번호 ④: 소독처리방법

□ 국제기준 ISPM No.15의 소독처리마크이며, 국가마다 모양이 조금씩은 다르나, ①∼④ 항목은 기본으로 마크에 포함되어야 합니다.

7. 요건 미부합 목재포장재의 처분

<소독>

- 소독처리마크 표지가 있으나 금지병해충 외의 규제병해충 또는 잠정규제병해충이 발견된 경우

<폐기 또는 반송>

- 소독처리마크가 없는 경우

- 소독명령을 받았으나 소독이 불가능하거나 소유자가 폐기 또는 반송을 원할 경우

- 금지병해충이 발견된 경우

□ 화물과 포장재가 분리가능한 경우 목재포장재만 처분

8. 목재포장재 수입검역 절차도

목재포장재 수입검역 일문일답

1. 목재포장재란 뭔가요?

□ 목재포장재(Wood packaging material, WPM)란 목재파렛트□나무상자□짐깔개(Dunnage)□목재충진재 등 화물을 지지□보호 또는 운반하는데 이용되는 목재 또는 목재산물을 말하며, 종이제품은 제외됩니다.

<예 시>

1. 우리나라 수입 목재포장재에 대한 검역은 언제부터 시행하나요?

□ 2005년 6월 1일(선적일 기준)부터 시행됩니다.

2. 5월 30일에 선적되어 우리나라로 6월 1일 이후에 도착되는 목재포장재는 소독대상에서 제외되는 건가요?

□ 네, 그렇습니다.

3. 검역이 시행되면 목재포장재를 사용할 수 없는 건가요?

□ 아니요, 그렇지 않습니다. 목재포장재 사용하시되 소독을 한 후 사용해야 하는 겁니다.

4. 그럼, 소독을 어떻게 해야 하나요?

□ 상대국 식물검역기관(National Plant Protection Organization, NPPO)에서 인증한 목재포장재 소독처리업체(시설)에서 열처리(Heat Treatment, HT)나 메틸브로마이드(Methyle Bromide, MB)훈증을 받아야 합니다.

5. 소독했다는 증명을 어떻게 하나요?

□ 목재포장재 자체에 2개면 이상 소독처리마크를 표지하시면 됩니다.  마크의 모양은 아래와 같습니다.

①	②XX-③OOO ④YY

①: IPPC 심볼, ②: 국가 ISO 두자리 코드 ③: 소독처리업체 고유번호 ④: 소독처리방법

6. 소독처리마크 하나만 있으면 되나요? 다른 증명서는 첨부할 필요가 없습니까?

□ 네, 그렇습니다. 증명서는 필요 없습니다.

7. 상대국 바이어가 사용하고 있다는 마크를 보내줬는데 위의(5번 항목) 모양과 틀립니다. 어떻게 해야 하나요?

□ 소독처리마크는 국가별로 조금씩 다를 수 있습니다. 그러나 기본항목은 반드시 들어가야 합니다.

<예 시>

미국의 열처리 마크

	US-000 HT AGENCY LOGO

에스토니아 열처리 마크

	EE-000 HT 56□/30min

중국의 열처리 마크

	CH-00000 HT DB

8. 합판을 사용했는데, 증명서가 필요하나요?

□ 아닙니다. 합판만 사용했다면 소독처리마크 및 증명서가 필요 없습니다.

9. 목재포장재 검사는 어떻게 받나요?

□ 국립식물검역소 지소와 출장소에서 수입화물을 무작위 추출하여 목재포장재에 소독처리마크가 표지되어 있는지, 병해충이 발견되는지를  검사하게 됩니다.

10. 미처 소독처리를 하지 못하고 수입하였습니다. 어떤 처분을 받나요?

□ 목재포장재를 폐기하거나 반송하셔야 합니다.

11. 소독처리하고, 소독처리마크 표지하였는데 목재포장재에서 벌레가 나올 수 있나요? 이 경우엔 어떤 처분을 받게 됩니까?

□ 열처리나 MB훈증은 영구적인 소독이 아닙니다. 소독 이후 관리 또는 이동 중에 병해충으로부터 감염될 수 있으므로 이 점 유의하셔야 합니다.

□ 만약, 소독처리된 목재포장재에서 병해충이 발견되었으면 발견된 병해충에 따라 소독 또는 폐기□반송 됩니다.

12. 목재포장재를 소독해야 한다는 사실을 뒤늦게 알았습니다. 소독안된 목재포장재를 수입했다가 적발되었는데 화물이 정밀기계라서 수입지에서 포장재를 화물에서 분리시킬 경우 화물이 큰 손상을 입게 됩니다. 이럴 땐 어떻게 해야 하나요?

□ 병해충이 주변으로 비산하는 것을 막고, 목재포장재를 유출하지 않겠다고 약속하신 후에 도착지로 목재포장재를 이동시켜 화물을 분리한 후 처분할 수 있습니다.

□ 이 경우엔 해당 화물의 소유자 또는 대리인이 수입지 국립식물검역소 지소장 또는 출장소장에게 □요건 미부합 목재포장재 이동 승인 요청서□를  제출한 후 해당 지소 또는 출장소장으로부터 승인을 받아야 가능합니다.

13. 폐기처분 방법엔 어떤 게 있나요?

□ 소각, 매몰, 가공처리가 있습니다.

14. 한 번 소독처리하고 소독처리마크가 표지된 목재포장재를 그대로 다시 사용해서 화물을 수입하려고 합니다. 이런 경우에도 다시 소독해야 하나요?

□ 목재포장재가 소독처리 후 병해충에 재감염 되지 않았다면, 다시 소독 할 필요 없이 사용할 수 있습니다.

□ 그러나 만일 한 번 소독되었다 하더라도 병해충에 감염되었다면, 반드시 다시 소독한 후 소독처리마크를 표지해야 합니다.

□ 참고로, 소독처리 된 목재포장재의 일부를 소독처리 안된 목재로 수선, 재조립, 교체하여 사용할 경우엔 다시 소독한 후 소독처리마크를 표지해야 하니 이 점 주의하시기 바랍니다.